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	 ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ
             (наименование организации)      
		


Код по ОКУД   

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОСП АК УО ВГАВМ    

	
	(должность)

	
	
	
	А.В. Карась

	
	(подпись)
«26»
	
	(инициалы, фамилия)
октября      2026  г.

	
	
	
	
	
	


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:
	председателя:  
	Заместителя директора по ХР
	
	Е.Ю. Вечерняя

	

членов комиссии:
	(должность)

Заведующего общежитием
	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайловой

	
	(должность)


Коменданта
	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующего общежитием
	


	(инициалы, фамилия)

И.А. Шибеко

	

	(должность)
Заведующего общежитием
	

	(инициалы, фамилия)
            Т.Н. Чумакова

	
	
	
	

	Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: общежития № 2 и общежития № 3  ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ»

	(наименование объекта)

	установлено, что: в результате длительной эксплуатации, а также с физическим и моральным износом 

	(описание дефектов,

	происходят  перенапряжения, искажения электроэнергии,  провалы, перезагрузки, неисправности 

	  местонахождение,
 оборудования, частичное повреждение кабелей. Необходимо выполнить:  в общежитии № 2  на вводе 

	площадь, объём)

	улицы  - демонтаж кабеля – 6,3 м, ремонт шкафов вводных 1 устройство, демонтаж и установка 

	рубильника  - 1 шт, установка автоматов- 2 шт, разводка и подключение жил – 21 шт., устройство кабелей – 16 м., зашивка щита панелями из пвх – 1,25 м.кв. окраска масляными составами металлических поверхностей – 1,899м.кв.; в общежитии 2 ВРУ - пробивка отверстия площадью до 0,25 м.кв. – 1 отверстие, ремонт шкафов – 1 устройство, демонтаж кабеля – 337,2 м., демонтаж и установка рубильника – 1 шт., разводка по устройствам и подключение жил – 40 шт., прокладка кабеля до 2 кг – 17,7 м., прокладка кабеля до 1 кг – 19,5 м. и 8 м, демонтаж шинопровода – 2,4м., демонтаж предохранителей – 21 шт.,  установка автоматов да 100 а -7 шт, установка автоматов да 25 а -4 шт, зашивка щита панелями из пвх – 1,2 м.кв., окраска масляными составами металлических поверхностей – 3,5 м.кв., демонтаж и установка счетчика – 1 шт., установка щитка 1 шт., установка автоматов до 25 а – 2 шт., прокладка кабель – канала 3 м., в общежитии 3 ВРУ – ремонт шкафа – 1 устройство, демонтаж кабеля – 7,4 м., разводка по устройствам жил с сечением до 70 мм.кв. - 6 шт,  разводка по устройствам жил с сечением до 35 мм.кв. - 6 шт, разводка по устройствам жил с сечением до 16 мм.кв. - 21 шт,   прокладка кабеля до 2 кг. – 6,9 м., прокладка кабеля до 1 кг., - 14м., прокладка кабеля до 1 кг. – 2,66 м., ремонт щитка на лестничной клетке – 1 шт., устройство щитка – 1 шт., устройство автоматов 1 шт, прокладка кабель – канала – 6,5 м., зашивка щитка панелями из пвх – 1,2 м.кв.
Укрупнённый  перечень основных и сопутствующих работ и материалов представлен ниже.

	

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,  которые 

	характеризуются следующими факторами: Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов

	(перечень факторов)


	Работы следует производить с применением следующих механизмов: 

	

	                                                           (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)


	Другие  сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться силами подрядной организации



	Дата начала разработки сметной документации: 26.10.  2026 г.

	Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 02.11.2026 г.


Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 5  дней.

	
Председатель комиссии:  
	
Заместитель директора по ХР
	
	
	
	
Е.Ю. Вечерняя

	

Члены комиссии:
	(должность)

Заведующий общежитием
	
	(подпись)

	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайлова

	
	(должность)

Комендант
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующий общежитием
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

     И.А. Шибеко

	
	(должность)
Заведующий общежитием
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
      Т.Н. Чумакова

	
	
	
	
	
	


Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
	ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	

	№
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание
	

	2 общежитие улица
	

	
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,063
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Ремонт шкафов вводных с количеством групп до 8
	Устройство
	1
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Демонтаж рубильника с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 400 а (прим)
	Шт.
	1
	 К_стесн.=1,2 К_труд.=0,3
	

	
	Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 400 а
	Шт.
	1
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а (прим)
	Шт.
	2
	 К_стесн.=1,2 К_труд.=0,3
	

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а
	Шт.
	2
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 70 мм2
	100 жил
	0,21
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг
	100 м кабеля
	0,16
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Зашивка токоведущих частей щита панелями из пвх (прим)
	100 м2
	0,0125
	 К_стесн.=1,2 К_труд.=0,7
	

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме кровель) за 1 раз
	100 м2
	0,01899
	 К_стесн.=1,2
	

	2 общежитие ВРУ
	

	
	Пробивка отверстий в бутовых фундаментах для вводов с обратной заделкой  площадью до 0,25 м2
	100 отверстий
	0,01
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Ремонт шкафов вводных с количеством групп до 8
	Устройство
	1
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,372
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Демонтаж рубильника с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 250 а (прим)
	Шт.
	1
	 К_стесн.=1,2 К_труд.=0,3
	

	
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2
	100 жил
	0,4
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 250 а
	Шт.
	1
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг
	100 м кабеля
	0,177
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг
	100 м кабеля
	0,195
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг
	100 м кабеля
	0,08
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Демонтаж шинопровода открытого на установленных конструкциях, сечение до 250 мм2
	100 м однопроводной линии
	0,024
	 К_стесн.=1,2 К_труд.=0,3
	

	
	Демонтаж предохранителей, устанавливаемые на изоляционном основании, ток до 100а
	Шт.
	21
	 К_стесн.=1,2 К_труд.=0,3
	

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а
	Шт.
	7
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а
	Шт.
	4
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Зашивка токоведущих частей щита панелями из пвх (прим)
	100 м2
	0,012
	 К_стесн.=1,2 К_труд.=0,7
	

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме кровель) за 1 раз
	100 м2
	0,035
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Демонтаж электросчетчиков
	100 шт.
	0,01
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный
	Шт.
	1
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	Шт.
	1
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а
	Шт.
	2
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм
	100 м
	0,03
	 К_стесн.=1,2
	

	3 общежитие ВРУ
	

	
	Ремонт шкафов вводных с количеством групп до 8
	Устройство
	1
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,074
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 70 мм2
	100 жил
	0,06
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2
	100 жил
	0,06
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2
	100 жил
	0,21
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг
	100 м кабеля
	0,069
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг
	100 м кабеля
	0,14
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг
	100 м кабеля
	0,0266
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов
	100 шт.
	0,01
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	Шт.
	1
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а
	Шт.
	1
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм
	100 м
	0,065
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Зашивка токоведущих частей щита панелями из пвх (прим)
	100 м2
	0,012
	 К_стесн.=1,2
	

	    
	





	Составил
	
	зам. директора по ХР
	
	
	
	Е.Ю. Вечерняя

	
	

	(должность)

	

	(подпись)

	

	(инициалы, фамилия)



«26» октября 2026 г.



