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Техническое задание

на изделия медицинского назначения (шкафы медицинские, подставки, табурет, тележка)
Лот №1 Шкаф медицинский для одежды
1. Состав и комплектация.

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Шкаф одностворчатый металлический для рабочей одежды 
	Шт.
	11


2. Технические требования:
2.1. Эскиз шкафа:
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2.2. Шкаф медицинский
- размер: длина 350 ±25мм, ширина 575±25мм, высота не менее 1850мм
- регулируемые опоры;
- материал металл с полимерным покрытием.
2.3. Дверь 1шт. с вентотверстиями и замком
2.4. В шкафу полка для головных уборов и вешалка-штанга для одежды

2.5. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара. Гарантия 24 месяца 

Лот №2 Шкаф медицинский 4-х створчатый
2. Состав и комплектация.

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Шкаф медицинский двухмодульный 4-х створчатый
	Шт.
	1


2. Технические требования:

2.1. Шкаф медицинский 2-х модульный
- общий размер: глубина не менее 450мм, ширина не менее 900мм, высота не менее 1900мм;
- в каждом модуле не менее 2 съемные полки выполнены из металла с полимерным покрытием
- материал металл с полимерным покрытием, толщиной не менее 0,8мм.

2.2. каждый модуль закрывается врезным замком 
2.3. шкаф на опорах, регулируемых по высоте;
2.4. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара. Гарантия 24 месяца

Лот 3 подставка для стерилизационных коробок

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	подставка для стерилизационных коробок
	Шт.
	2


2. Технические требования:

2.1. Подставка установлена на трехлучевое основание с самоориентирующимися колеса.

2.2. Подставка имеет ножной педальный привод открывания крышки стерилизационной коробки

2.3. подставка выполнена из нержавеющей стали, размеры не менее 580*520*1140 мм, конструкция сварная

2.4. подставка должна выдерживать не менее 20кг

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара. Гарантия 24 месяца

Лот 4 комплект металлические тазы на подставке 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	комплект металлические тазы на подставке
	Шт.
	2

	1.1.
	состав одного комплекта:

	
	металлические тазы
	Шт.
	2

	
	подставка
	Шт.
	1


2. Технические требования:

2.1. Подставка установлена на пятилучевое основание с самоориентирующимися колеса два из них с тормозом.

2.2. подставка выполнена из нержавеющей стали, размеры высота 850±10мм, конструкция сварная.

2.3. подставка должна выдерживать не менее 10кг

2.4. таз из нержавеющей стали, съемный объемом не менее 5л

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара. Гарантия 24 месяца 

Лот 5 Табурет медицинский с гидравлическим домкратом

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Табурет медицинский с гидравлическим домкратом
	Шт.
	6


2. Технические требования:

2.1. Каркас металлический (нержавеющая сталь) с полимерным покрытием.

2.2. Сидение круглое диаметр 35±10см мягкое обтянуто искусственной кожей, устойчивое к обработке моющими и дезинфицирующим средствами.

2.3 высота .420-560 регулируется гидравлическим домкратом

2.4. пятилучевое основание с опорой для ног и поворотными колесами диаметром 50мм, два из них с тормозом.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара. Гарантия 24 месяца

 лот 6: тележка для перевозки белья
1. Соcтав (комплектация):

	№ п.п.
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во 

	1
	тележка с бортами в комплекте с чехлом (мешком)
	шт
	6


2.Технические характеристики:

2.1. Эскиз тележки:
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2.2 Тележка с двумя ручками, и съемными бортами, габариты 1200*650*850мм допуск ±10мм, материал нержавеющая сталь, грузоподъёмность не менее 100 кг, 
2.3 Колеса обрезиненные - 4шт, два имеют тормоз, диаметр 160мм, соединение колёс с платформой сварное

2.4 Чехол (мешок) из водоотталкивающей ткани
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара. Гарантия 24 месяца

