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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 6, 8 Шкафы медицинские

	№ лота
	Наименование лота
	Технические характеристики
	Кол-во

	6
	Шкаф для хранения эндоскопов
	1.1. Одностворчатый металлический;
1.2. Наличие кронштейнов для размещения эндоскопов - не менее 4 шт.;
1.3. Наличие замка;
1.4. Регулируемых опоры - наличие"
	4

	8
	Шкаф вытяжной
	1.1. Шкаф вытяжной физиотерапевтический предназначается для удаления вредных продуктов реакции за пределы помещения. 
1.2. Технические характеристика:
- Вертикальный подвижный экран из прозрачного кварцевого стекла с фиксацией в любом положении.
- На верхней панели шкафа установлен фланец диаметром 160мм для подключения к вытяжному каналу.
- Подвесная тумба с распашными дверками и полками.
- Рабочая поверхность – химически стойкая керамогранитная плитка.
- Люминесцентный светильник мощностью 18 Вт.
- На передней панели шкафа расположены: выключатель и две брызгозащищённые розетки с заземлением.
-  Принудительная вытяжка в тумбе.
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