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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ Лота
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам
	Кол- во, шт.

	8
	Щипцы захватывающие 
	- щипцы захватывающие Аллигатор
-  канал 2,8 мм,

- ширина раскрытия – 11,3 мм,

- длина не менее 1650 мм,

- автоклавируемые.
	3

	9
	Щипцы захватывающие 
	- щипцы захватывающие Аллигатор
- канал 2,0 мм, 

- длина не более 1050 мм,

- автоклавируемые.
	5

	10
	Щипцы захватывающие 
	- щипцы захватывающие Крысиный зуб
- канал 2,8 мм;

- ширина раскрытия – 14,9 мм., 

- длина не менее 1650мм.
	3

	13.1
	Зажим с захватом
	- трехзубый

- длина не менее 2350мм, для инструментального канала 2,8мм раб.

- многоразовый инструмент
	2

	13.2
	
	- с вилочковым захватом

- длина не менее 2350мм, для инструментального канала 2,8мм раб.

- многоразовый инструмент
	2

	13.3
	
	- прямозубый

- длина не менее 2350мм, для инструментального канала 2,8мм раб.

- многоразовый инструмент
	2

	14
	Захват-щипцы для удаления инородных тел
	- под канал 2,8 мм. Длина 1800-2350мм

- с 4-мя зубцами к гибким эндоскопам

- должны быть многоразового использования
	2

	15
	Захват-щипцы для удаления инородных тел
	- под канал 2,0 мм. Длина 1800-2350мм

- с 4-мя зубцами к гибким эндоскопам

- многоразового использования
	2

	21
	Петля для полиэктомии
	Петля для полиэктомии деатермическая для гастроскопа, электрохирургическая с металлической оболочкой (под канал 2,8 мм, длинна петли не болеее 1 800 мм, раскрытие 25 мм) Многоразовый инструмент: наличие сменной рукоятки из автоклавируемого материала с контактом для коагуляции к гибким эндоскопам.
	10


