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Техническое задание
на закупку надворного оборудования для учреждений образования, подведомственных управлению по образованию администрации Первомайского района г. Минска 

Перечень потребительских и экономических показателей (характеристик) закупаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг):

Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Надворное оборудование (Домик Вездеход)

	Описание потребительских и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Данное решение представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию. В состав входят следующие элементы: 
1. Несущие конструкции выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм, покрытого антисептической пропиткой. Снизу каждый брус заканчивается металлическим подпятником, бетонируемым в землю. Металлические элементы окрашены стойким полимерным покрытием. Сверху брус торец закрыт пластиковой заглушкой для предотвращения попадания осадков, если находится в открытой зоне для попадания осадков. 
2. Комплекс имеет площадку в качестве днища, выполненную из ламинированной фанеры ФОФ лам F/W 1/1 15 мм-1шт и рёбер для жёсткости 100х15-6шт. Покрытие площадок сетчатое, что образует противоскользящую поверхность. Крепление площадки к несущим конструкциям выполнено из оцинкованного крепежа и закрыто пластиковыми колпачками. 
3. В качестве связующих элементов периметра использована влагостойкая фанера т 15мм ФСФ Ш2 2/3 и окрашена стойким покрытием. Элементы закреплены с помощью оцинкованного крепежа и закрыты пластиковым колпачком. Связующие декорированы накладными элементами, выполненными из влагостойкой фанеры т 9мм ФСФ Ш2 2/3 и окрашены стойким покрытием. Закреплены с помощью оцинкованного крепежа. 
4. Каждый элемент подстрахован закреплёнными по сторонам пластиковыми ручками. Ручки закреплены с помощью оцинкованного крепежа, закрытого пластиковыми колпачками. 
5. Наличие двух лавочек. Сидушки выполнены из влагостойкой фанеры т 15мм ФСФ Ш2 2/3 и окрашены стойким покрытием. Сидушки закреплены оцинкованным крепежом к двум металлическим кронштейнам закрытого пластиковыми колпачками снизу. 
6. Среди накладных элементов имеются фирменные логотипы, выполненные на палборде т 2мм с уф-печатью. Закреплены с помощью оцинкованного крепежа. 
7. Присутствуют и декоративные накладные элементы, выполненные из влагостойкой фанеры т 15мм ФСФ Ш2 2/3 и окрашены стойким покрытием. Закреплены с помощью оцинкованного крепежа
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Или аналог 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям по безопасности оборудования для детских игровых площадок СТБ 614-2007, ГОСТ 34614-2019 (части 1-7). 
Поставщик вместе с товаром передает Покупателю паспорт оборудования.

	Код по ОКРБ 007-2012
	32.30.15.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	снаряды, инвентарь и прочее оборудование для занятий спортом и игр на открытом воздухе, в плавательных бассейнах и гребных каналах, не включенные в другие группировки

	Объем (количество) закупаемой продукции (товара)
	1 штука

	Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	По 04.12.2026 (с установкой) досрочная поставка

	Место оказания услуг (выполнения работ)

	Государственное учреждение образования 
«Детский сад №552 г.Минска»,
ул.Шафарнянская, 8

	Предельная стоимость закупки с учетом НДС
	 2 758,82 рублей с НДС

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Местный бюджет




1. Предельная стоимость закупки: 2 758,82 белорусских рублей с учетом НДС.
2. Вид процедуры закупки: закупка из одного источника
3. Условия и сроки оплаты: оплата производится по факту поставки товара на основании ТТН и акта выполненных работ в течение 10-ти банковских дней платежным поручением со счетов органов казначейства.
4. Оборудование должно быть новым, которое не было в употреблении, ремонте, в том числе, которое не было восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
5. В стоимость должны входить поставка, разгрузка, транспортировка до места монтажа, монтаж, а также гарантийное обслуживание.
6. Способ доставки товара: автотранспортом Поставщика.
7. Требования по обслуживанию поставленного товара: гарантия – не менее 12 месяцев с момента проведения монтажа.
8. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям по безопасности оборудования для детских игровых площадок. Поставщик вместе с товаром передает Покупателю паспорт оборудования.


Задание на закупку подготовил: 
Специалист по организации закупок                                                                      Д.В.Дзейко

Согласовано
Заместитель управляющего	             Е.В.Потапова


Электронная версия соответствует оригиналу
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