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Приложение 2 к документации о закупке №Ц924-10/261
Проект
ДОГОВОР
на комплексное техническое обслуживание 
внутренних инженерных сетей и оборудования

г. Минск                                         №_______У/26                                                    ___.20___г.

Торгово-производственное коммунальное унитарное предприятие «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ «ВИТАМИН», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________, действующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Заказчик предоставляет, а Исполнитель осуществляет комплексное техническое обслуживание (далее - КТО). КТО включает в себя:
- техническое обслуживание внутренних инженерных сетей и оборудования Заказчика (далее – ТО), установленного на его площадях, включая системы электроснабжения, отопления, водопровода и канализации, линии связи, контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее КИП и А). Обслуживаемая площадь по договору составляет 16 411,49 кв.м. (Приложение 5). Обслуживаемая площадь определяется на основании технических паспортов (ведомости технических характеристик).
Перечень работ по ТО, выполняемых Исполнителем в рамках настоящего договора, приведен в Приложении 1 договора. Перечень границ по обслуживаемым сетям и оборудованию, в которых Исполнитель обеспечивает выполнение работ, приведены в Приложении 2 договора;
- подготовка Заказчика к осенне-зимнему периоду 2027-2028 гг. (далее – ПОЗП). Перечень работ и объекты по ПОЗП, выполняемых Исполнителем в рамках настоящего договора, приведен в Приложении 7 договора.
1.2.Работы по ТО выполняются ежемесячно и определяются графиком планово-предупредительных ремонтов (ППР) – Приложение 6, а также заявками Заказчика на устранение неполадок обслуживаемого оборудования.
1.3. Работы по ПОЗП выполняются Исполнителем в июне-августе 2027 года.

2.  Стоимость договора и порядок расчетов
2.1.Стоимость работ по настоящему договору определена на основании процедуры закупки в соответствии с законодательством Республики Беларусь о закупках за счет собственных средств и составляет _______ белорусских рублей с НДС/без НДС (согласно ____) без учета стоимости материалов. Материалы (в том числе запасные части) оплачиваются Заказчиком согласно акта сдачи-приемки работ (материалы указываются ведомостью использованных материалов). Ответственность за проведение закупки материалов несет Исполнитель.
Стоимость запасных частей и расходных материалов согласовывается до их установки. Согласие на установку дает главный инженер либо начальник отдела обслуживания производства (в его отсутствие – лицо, его заменяющее) в форме согласования на предоставленной документации Исполнителем.
2.2.Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ по ТО на основании акта выполненных работ и актов-нарядов на материалы, использованные в процессе выполнения работ по ТО на каждом объекте. Акт-наряд должен быть заверен подписью начальника или заведующего производством.
2.3.Исполнитель предоставляет Заказчику ежемесячно акт выполненных работ по ТО не позднее последнего дня текущего месяца.
2.4.Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает и подписывает акт по ТО с указанием даты подписания или предоставляет письменный мотивированный отказ в тот же срок.
2.5. Оплата за выполненные работы по ТО производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания акта выполненных работ.
2.6. Стоимость ремонта инженерных сетей и оборудования, а также других, не входящих в обслуживание работ, направленных на восстановление работоспособности инженерных сетей и оборудования, вследствие износа, поломок, хищения и порчи оборудования, пожара и других непредвиденных обстоятельств, определяется по индивидуальной калькуляции с учетом фактической потребности в материалах, стоимость которых Заказчик оплачивает по факту выполненных работ согласно акта выполненных работ. Окончательный расчет производится в 10-дневный срок после подписания акта приемки выполненных работ.
2.7. Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ по ПОЗП до 16.08.2027. Заказчик производит оплату работ по ПОЗП в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ по ПОЗП обеими Сторонами.
2.8.Заказчик считается не исполнившим денежное обязательство перед Исполнителем до момента зачисления причитающихся денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.9. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
     2.10.Заказчик вправе в ходе исполнения договора изменить объем (количество) предмета закупки, но не более чем на 15%.
2.11.В течение срока действия договора стоимость работ по договору может быть изменена по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
     2.12. При оплате за оказываемые услуги Заказчик использует согласно Кодификатора назначения платежа в Республике Беларусь код операции: 22201.

3. Обязанности и права сторон
  3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Осуществлять выполнение работ в соответствии с действующими правилами ТО на инженерных сетях и оборудовании Заказчика на основе утвержденных и согласованных с ним графиков ППР и поданных заявок в установленные сроки. 
По заявке Заказчика прибыть к месту вызова в течение 2-х часов. 
Устранить аварию внутренних инженерных сетей и оборудования в течение 3-х часов.
Устранить неисправность внутренних инженерных сетей и оборудования в течение 2-х суток с момента получения заявки.
3.1.2.Производить обследование технического состояния инженерных сетей объектов при заключении договора на вновь принимаемые на ТО инженерные сети и оборудование, а в дальнейшем систематически информировать Заказчика о необходимости проведения их капитального ремонта.
3.1.3.Предоставить на утверждение Заказчику графики ППР по обслуживаемым инженерным сетям и оборудованию.
3.1.4.Ежемесячно сдавать Заказчику работы, выполненные в рамках ТО, по акту выполненных работ. Некачественно выполненные работы и дефекты, выявленные Заказчиком при приемке работ, устранять за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийные обязательства – 1 месяц после окончания работ.
3.1.5.Соблюдать график выполнения работ по ПОЗП (Приложение 7 договора).
3.1.6.Соблюдать график ППР (Приложение 6 договора)
3.1.7.По прибытии на объект Исполнитель обязан внести запись в журнал учета ТО и ППР, содержащую информацию о времени прибытия, перечне проводимых работ и использованных материалов. Журналы учета ТО и ППР приобретаются за счет Исполнителя и хранятся на каждом объекте у начальника (заведующего) производства.
 Примечание: По инженерным объектам, не прошедшим своевременный капитальный ремонт, Исполнитель снимает с себя ответственность за возникшие на них аварии.
3.1.8.В случае возникновения аварийных ситуаций в рабочее и не рабочее время обеспечить выезд аварийной бригады к месту аварии.
 Заявки на ликвидацию аварий принимаются круглосуточно: 
	1. 
	_тел.  _____
	Диспетчерская служба

	2. 
	_тел.  _____                              
	Главный инженер (иное) /_______ФИО________


3.1.6.Осуществлять постоянный контроль за соблюдением техники безопасности и противопожарного режима непосредственными исполнителями работ.
3.1.7.Назначить приказом ответственных лиц за тепло- и электрохозяйство УП «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ «ВИТАМИН». Копию приказа передать представителю Заказчика.
3.1.8.Качественно выполнить работы по ПОЗП в установленные настоящим договором сроки.
3.1.9.Передать представителю Заказчика паспорта готовности к работе в осенне-зимний период до момента подписания акта выполненных услуг.
3.1.10. Своевременно передавать Заказчику заверенные мастером района теплосетей акты (или их копии) опрессовки и промывки систем отопления.
3.1.11.Формировать стоимость оказываемых услуг в соответствии с действующим законодательством о ценообразовании.
3.2.Исполнитель гарантирует наличие в своем штате достаточного количества специалистов, обеспечивающих постоянное присутствие на объектах Заказчика и выполнение работ по ТО и ППР внутренних инженерных сетей, ПОЗП и наличие у этих специалистов медицинской справки, позволяющей находится на заготовочных объектах Заказчика.
3.3.По окончании выполнения работ внести соответствующую запись в журнал регистрации ППР, ТО и заявок на каждом объекте.
3.4. Заказчик обязан:
До начала выполнения работ предоставить:
3.4.1. Техническую документацию на внутренние инженерные сети и оборудование.
3.4.2.Заверенные копии действующих технических паспортов (ведомость технических характеристик), договоров аренды (безвозмездного пользования) объектов с данными об обслуживаемой площади для определения объемов и расчета стоимости работ. 
3.4.3.Для своевременного перерасчета объемов стоимости работ в случае изменения площади, принятой на обслуживание, предоставлять:
- в течение 2 (двух) месяцев с момента составления технического паспорта (ведомости технических характеристик) его заверенную копию;
- письменное уведомление в течение 1 (одного) месяца с момента вывода (ввода) площадей из производственной деятельности Заказчика (реконструкция, капитальный ремонт и т.д.)  
 Примечание: перерасчёт производится с даты в строке технического паспорта «составлен по состоянию на «__»_______20___г.» (дата окончания полевых работ по технической инвентаризации или проверки характеристик объекта недвижимого имущества).
3.4.4.Соблюдать правила эксплуатации инженерных сетей на объектах, обслуживаемых Исполнителем. Перечень нарушений правил эксплуатации инженерных сетей и оборудования приведен в Приложении 3 договора.
3.4.5.Не допускать к обслуживанию инженерных сетей и оборудования, обслуживаемых Исполнителем, посторонних лиц и сторонние организации. 
3.4.6. Своевременно оплачивать работу Исполнителя.
3.4.7.Своевременно производить капитальный ремонт обслуживаемого инженерного оборудования и обеспечивать его сохранность. Допустимые нормативные сроки службы инженерного оборудования приведены в Приложении 4 к договору.
3.4.8.Предоставлять Исполнителю по новым и прошедшим капитальный ремонт и реконструкцию объектам комплект технической документации на обслуживаемые инженерные сети. Осуществлять в соответствии с технической документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое переоснащение, перепрофилирование по функциональному назначению зданий (сооружений) и отдельных помещений учреждения. По вышеуказанным объектам, возведенным без проектной документации и не согласования ее в установленном порядке, Исполнитель снимает с себя ответственность за возникшие на них аварии.
3.4.9. Не допускать посторонних лиц и использования не по назначению помещений тепловых пунктов, электрощитовых и других специальных помещений, в которых установлено обслуживаемое Исполнителем оборудование.
3.4.10.Обеспечивать беспрепятственный доступ работникам Исполнителя к местам производства работ, а для производства работ – свободный доступ к объекту проведения работ. В случае несоблюдения настоящих условий Исполнитель не несёт ответственности за причиненный ущерб, вызванный неисправностью оборудования и инженерных систем.
3.4.11.При производстве текущего или капитального ремонта в помещениях и зданиях, находящихся на обслуживании Исполнителя, производить замену инженерных сетей и оборудования на основании дефектных актов, составленных при участии Исполнителя.
3.4.12. Предоставить Исполнителю журнал регистрации ТО и ППР.
3.5. Заказчик имеет право:
3.5.1.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Исполнителем работ, не вмешиваясь при этом в ход технического процесса.
3.5.2.Привлекать специалистов Исполнителя к приёмке работ по текущему и капитальному ремонту на инженерных сетях, выполняемых сторонними организациями.
3.5.3.Для составления плана подготовки инженерных сетей к отопительному сезону привлекать ответственных работников Исполнителя.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1.Исполнитель представляет Заказчику не позднее последнего числа текущего месяца акт выполненных работ по ТО, в котором в обязательном порядке Заказчик указывает дату его подписания. Акт составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и находится у каждой из сторон. К акту выполненных работ по ТО прилагаются акты-наряды на материалы, использованные в процессе выполнения работ по ТО на каждом объекте и копии заказ-нарядов на выполненные заявки, заверенные подписью начальников (заведующих) производств. 
4.2. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть и подписать представленный Исполнителем акт выполненных работ по ТО и другую отчётную документацию о выполненных работах и использованных материалах, или представить письменно мотивированный отказ с приложением актов некачественно выполненных работ (иных подтверждающих документов). 
4.3. Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ по ПОЗП до 16.08.2027, в котором в обязательном порядке Заказчик указывает дату его подписания. Акт составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и находится у каждой из сторон.
4.4. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть и подписать представленный Исполнителем акт выполненных работ по ПОЗП и другую отчётную документацию о выполненных работах или представить письменно мотивированный отказ.



5. Ответственность сторон
5.1.Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку из собственных средств в следующих случаях и размерах:
5.1.1. За необоснованное уклонение от приемки выполненных работ по ТО инженерных сетей и оборудования, по ПОЗП и оформления документов, подтверждающих их выполнение – 0,15% от суммы акта, представленного к оплате, за каждый день просрочки.
5.1.2.За несвоевременное перечисление денежных средств на оплату выполненных и принятых работ по ТО инженерных сетей и оборудования, по ПОЗП – 0,15% от не перечисленной суммы за каждый день просрочки.
5.2.Заказчик несет ответственность за достоверность и своевременность представляемых Исполнителю документов по обслуживаемым площадям и инженерному оборудованию. В случае уменьшения обслуживаемой площади Заказчиком, перерасчет стоимости производится с момента его письменного обращения.
5.3.Исполнитель несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает штраф в размере:
5.3.1.За некачественное выполнение ППР или заявок – 0,5% от суммы акта, представленного к оплате, за каждый случай.
Некачественными считаются работы, если в течение месяца после ППР или устранения неисправности на них поступают повторные заявки, за исключением засоров канализации, порывов трубопроводов, разукомплектования и порчи оборудования и т. д.
Исполнитель не несет ответственности за дефекты и аварии на инженерных сетях, возникшие после работы на них представителей сторонних организаций и посторонних лиц, а также при нарушении правил эксплуатации инженерных систем и оборудования персоналом учреждения.
Наличие некачественно выполненных работ, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта, оформляется актом.
Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
5.3.2.За несвоевременное прибытие на объект для выполнения заявки по ТО (п.3.1.1. договора) - в размере одной базовой величины.
5.3.2.За несвоевременное выполнение работ по ПОЗП - в размере 20% от суммы акта, представленного к оплате.
5.3.3. За нарушение графика выполнения работ по ПОЗП – в размере 10% от суммы акта, представленного к оплате.
5.3.4. За несвоевременное предоставление акта выполненных работ по ТО - в размере 10% от суммы акта, представленного к оплате.
5.4.Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от выполнения договорных обязательств.
5.5.При возникновении форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) стороны обязаны информировать друг друга не позднее 5-ти дней со дня их возникновения, и освобождаются от ответственности за неисполнение договора на время действия таких обстоятельств.
5.6.Исполнитель несет ответственность за выполнение его работниками требований законодательства об охране труда при производстве работ.
     5.7.В случае выявления уполномоченными контролирующими органами фактов нарушения законодательства о ценообразовании на оказываемые услуги и используемые при этом материалы, вся ответственность ложиться на Исполнителя, и он обязуется возместить все предъявленные уполномоченным контролирующим органом Заказчику штрафные санкции в безоговорочном порядке в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента предъявления. Стороны признают это существенным условием договора в соответствии с частью второй п. 1 ст. 402 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
5.8.Подписанием настоящего договора Стороны подтверждают, что установленные в нем размеры неустоек с учетом условий настоящего договора имеют разумный размер и соразмерны последствиям неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанных обстоятельств. Стороны подтверждают, что фактические основания для уменьшения размера неустоек отсутствуют.

6. Порядок внесения изменений, дополнений и расторжения договора
6.1. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон.
6.2.Договор может быть, досрочно расторгнут в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением другой стороны за 1 месяц:
6.2.1. По инициативе Заказчика:
- за систематическое (два и более раза) некачественное выполнение ППР и заявок; 
- при неоднократном (два и более раза) нарушении Исполнителем сроков выполнения работ по ТО;
- при наличии трех и более претензий, направленных Исполнителю;
- при нарушении Исполнителем сроков выполнения работ по ПОЗП
6.2.2. По инициативе Исполнителя:
- при неоднократном нарушении Заказчиком (два и более раза) порядка сдачи и приемки выполненных работ;
- при нарушении (несоблюдении) сроков оплаты выполненных работ;
-  при грубых нарушениях эксплуатации инженерных сетей и оборудования. 
6.3.По соглашению Сторон договор может быть расторгнут в любое время, с письменным уведомлением другой стороны за один месяц.

7. Особые условия договора
7.1.Доставка материалов для производства работ и вывоз производственного мусора, образовавшегося в результате произведенных Исполнителем работ, входит в обязанности Исполнителя.
7.2.Восстановление строительных конструкций, поврежденных Исполнителем для обеспечения доступа к неисправным инженерным сетям и оборудованию, выходит за рамки настоящего договора и осуществляется Заказчиком самостоятельно.
7.3.Для оформления документов, связанных с настоящим договором, Заказчик уполномочивает ответственного представителя – начальника ООП Карпенко И.В., а в его отсутствие – ____________________________.
7.4.Работы по настоящему договору выполняет производственное подразделение Исполнителя -  ответственное лицо: _____________________________________________, тел. _________________________________________________________________________.
7.5.Транспортные расходы в рамках настоящего договора несет Исполнитель. 

8. Дополнительные условия
8.1.Договор вступает в силу с 01.01.2027 года и действует по 31.12.2027 года, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
8.2.Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8.3.Все споры, возникающие при исполнении, изменении, расторжении настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении соглашения в претензионном порядке. Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней с момента поступления претензии. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением, либо посредством электронной связи. В случае отказа в удовлетворении претензии либо не получения ответа на претензию, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в Экономический суд по месту нахождения Истца. 
     8.4.При изменении у сторон организационно-правовой формы, наименования, юридического адреса, банковских реквизитов и т.д. сторона, у которой произошли вышеперечисленные изменения, обязана сообщить об этом другой стороне в течение 5 (пяти) последующих дней с момента наступления. В случае отсутствия такого уведомления использование прежних данных является надлежащим.
8.5. Все изменения к настоящему договору будут считаться действительными в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями сторон. 
8.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 
8.7. Стороны обязуются соблюдать действующее законодательство о защите персональных данных.

9.Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
9.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
· предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
· предоставление каких-либо гарантий;
· ускорение существующих процедур;
· иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.
[bookmark: P179]9.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

10.Приложения

- Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании (ТО 1, ТО 2) (Приложение 1);

- Перечень границ по обслуживаемым сетям и оборудованию (Приложение 2);
- Перечень нарушений правил эксплуатации сетей и оборудования в организации Заказчика (Приложение 3);
- Нормативные сроки службы инженерного оборудования (Приложение 4).
- Обслуживаемая площадь, адреса объектов (Приложение 5)
- График планово-предупредительных ремонтов (ППР) – (Приложение 6)
- Перечень работ по ПОЗП, выполняемых Исполнителем в рамках настоящего договора (Приложение 7)
- Протокол согласования цены (Приложение 8)

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:














________________/_________/
 м.п.___________20____
	ЗАКАЗЧИК:
Торгово-производственное коммунальное унитарное предприятие «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ «ВИТАМИН» (сокращенное наименование – УП «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ «ВИТАМИН»)
220096, г.Минск, ул.Уборевича, 73а
Р/с BY29BLBB30120101289459001001 
Дирекция ОАО “Белинвестбанк” по г.Минску и Минской области; 
БИК: BLBBBY2X
УНП 101289459; ОКПО 37465047
тел./факс (приемная) 8 017 2317772
эл.почта: office@ypkp-vitamin.by
                tehotdel@ypkp-vitamin.by
____________________/____________/
м.п. _____________20____


































Приложение 1 
к договору № _____У/26 от ___________20___ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, выполняемых при техническом обслуживании (ТО 1)
	Наименование
обслуживаемого оборудования
	Состав выполняемых работ

	1. САНТЕХНИКА

	1. Насосы
	Надзор за отсутствием постоянных шумов, стуков, ненормальных вибраций, за температурой подшипников и состоянием смазки. Надзор за исправным состоянием и правильным положением запорной регулирующей арматуры, своевременное отключение неисправного оборудования, участие в приемке оборудования после монтажа, капитального, текущего ремонта и наладки. Проверка осевого разбега и свободного вращения вала, соосности насоса с приводом электродвигателя, состояния соединительной муфты, работы приемного и обратного клапана. Поверка манометров.

	2. Тепловые пункты
	В тепловом пункте должны быть в наличии оперативный журнал, инструкция по обслуживанию, схема теплового узла, график температур. Ежегодно в летний период производить ремонтно-профилактические работы: ревизию оборудования и арматуры, ремонтировать теплоизоляцию и окрашивать ее в соответствующие цвета. После проведения этих работ система опрессовывается и составляется акт сдачи-приемки узла совместно с представителями сетевого района и энергонадзора. Следить за показаниями термометров, манометров и при обнаружении нарушений теплового режима (температуры, давления), связываться с сетевым районом и своевременно устранять причину нарушения. Поверка манометров.

	3. Электроводонагреватели. Водоподогреватели (тепловой узел)
	Проводить осмотр на герметичность накопительных, проточных электроводонагревателей и секций водоподогревателей, фланцевых соединений, запорно-регулирующей арматуры и своевременно устранять появившиеся течи. По мере необходимости организовывать (в том числе через субподрядную организацию) очистку и промывку водоподогревателей от накипи и отложений с оплатой из средств Заказчика. Выполнять демонтаж неисправных электроводонагревателей и монтаж после ремонта, а также установку новых. Замена прокладок, подводки и обратных клапанов. 

	4. Отопительные приборы разных типов
	Осмотры приборов после заполнения теплоносителем системы отопления на прогрев и течи. Своевременное устранение течи и выпуск воздуха из приборов. Периодическая проверка крепления приборов к строительным конструкциям.

	5. Внутренние трубопроводы всех сантехнических систем
	Наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в раструбах, сварных стыков, фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции, антикоррозийного покрытия трубопроводов. Своевременно устранять неплотности и течи за счет сварки, подчеканки, установки хомутов.  Ставить в известность руководство Заказчика о необходимости замены трубопроводов, антикоррозийного покрытия, капитального ремонта трубопроводов. Своевременно устранять засоры фекально-бытовой и ливневой канализаций.

	6. Трубопроводная арматура, смесители, водоразборные краны, смывные бачки
	Осмотры для выявления течи и устранения их. Мелкий ремонт без снятия. Замена отдельных деталей. Подтягивание гаек сальников, уплотнение и смена сальниковой набивки, прокладки. Регулировка подачи и уровня воды в смывных бачках.

	7. Умывальники, раковины, мойки, ванны, унитазы, трапы, писсуары
	Наружный осмотр для выявления течи и целостности посуды. Устранение течей, прочистка посуды без снятия, укрепление расшатавшейся посуды. Замена (до 4х комплектов) посуды – умывальники, ванны, унитазы, трапы, писсуары.

	2. КАБЕЛИ СВЯЗИ

	Розетки, коробки
	Проверка исправности розеток, вводных коробок. Крепление розеток, вводных коробок. Проверка соединений на клеммах, зажатие концов на клеммах. Устранение внешних неполадок внутренней проводки связи.

	Кабели
	Проверка крепления кабелей связи к стенам, потолкам.

	3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

	1. Электродвигатели
	Проверка крепления электродвигателя, отсутствия ненормальных шумов и гула. Контроль за нагрузкой, температурой подшипников, обмоток и корпуса, за наличием смазки, за исправностью заземляющих устройств. Подтяжка креплений и контактов. Протирка и чистка доступных частей машины от пыли и грязи. Восстановление изоляции и перемычек и выводных концов. Отключение электродвигателя в аварийных ситуациях. Участие в приемо-сдаточных испытаниях после монтажа, ремонта и наладки электродвигателя и систем его защиты, и правления.

	2. Пускорегулирующая аппаратура (рубильники и переключатели, выключатели автоматические, пускатели магнитные, пакетные выключатели и переключатели, кнопки управления и кнопочные посты)
	Проверка соответствия аппарата условиям эксплуатации и нагрузки, правильности подключения к аппаратам электропроводки и сетей заземления, исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры, соответствующих надписей на аппаратах и их восстановление, наличия нагревательных элементов и тепловых реле и их соответствие номинальному току электроприемника. Чистка аппаратов. Затяжка крепежных деталей. Замена предохранителей и плавких вставок. Чистка контактов от грязи и наплывов. Наружный и внутренний осмотр аппаратов и ликвидация видимых повреждений.

	3. Розетки, выключатели
	Проверка соответствующих надписей на розеттах и их восстановление. Проверка исправности выключателей, розеток. Крепление выключателей и розеток.

	4. Светильники с лампами накаливания, люминесцентными и светодиодными лампами 
	Замена ламп накаливания, стартеров и люминесцентных ламп, в том числе и на светодиодные с переоборудованием светильников. Проверка целостности изоляции, плотности присоединения контактов проводов, наличия и правильности заземления светильников. Снятие рассеивателей и плафонов светильников для очистки производится согласно графику ППР (очистка выполняется силами Заказчика). Замена неисправных светильников до 20шт в смену.

	5. Внутренние силовые и осветительные сети
	Проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода в аппараты, распределительные пункты, защиты проводок в местах входа и выхода в трубы, состояния и крепления конструкций, по которым проложен кабель и провода, состояние паек и плотности соединений. Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, изоляции электросетей. Восстановление нарушенной маркировки, надписей и предупредительных плакатов. Устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией. Контроль за отсутствием перегревов и соответствием сетей фактическим нагрузкам. Принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях. Участие в приемке сетей после их монтажа и ремонта.

	6. Сети заземления
	Наружный осмотр сетей заземления и проверка отсутствия обрывов. Проверка плотности болтовых присоединений заземляющих проводников к сети заземления и оборудованию, подлежащему заземлению. Восстановление поврежденных заземляющих проводников от сети заземления до оборудования, подлежащего заземлению.

	7. Силовые щиты и щиты освещения
	Проверка присоединение проводов и кабелей, надежности припайки наконечников, исправности приборов, предохранителей, автоматов, наличие изоляционных втулок для вводных концов, междуфазных перегородок, правильности надписей наименования групп, наличия заземления, крепление щита. Зачистка контактов.

	4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА

	1.Приборы и средства КИП иА. Счетчики.
	Осмотры внешней части приборов, проверка исправности электропроводки, пломб и других коммуникаций. Подтяжка контактов и крепежей средств автоматического регулирования. 
Демонтаж счетчиков после распломбировки для их передачи в периодическую поверку и ремонт. Монтаж счетчиков после проведения поверки и ремонта.



ПЕРЕЧЕНЬ

работ, выполняемых при техническом обслуживании (ТО 2) инженерного оборудования:
	Наименование
обслуживаемого оборудования
	Состав выполняемых работ

	
	В состав работ включаются операции технического обслуживания (ТО 1) и, кроме того:

	1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	1. Насосы
	Выемка ротора и осмотр внутренних поверхностей корпуса; смена уплотнительных колец; при необходимости балансировка ротора; смена прокладок, ремонт и перенабивка сальников; замена подшипников при необходимости.

	2. Санитарно-техническое оборудование (водоразборная арматура, тепловые пункты, радиаторы, трубопроводы, Электроводонагреватели, Водоподогреватели, смесители, краны водоразборные, умывальники, раковины, мойки, ванны, унитазы, писсуары)
	Устранение выявленных дефектов при очередном осмотре оборудования; замена отдельных участков трубопроводов до 30 м.п. в смену; замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры; смена сальниковой набивки в арматуре, ремонт теплоизоляции, восстановление антикоррозийного покрытия, испытание на плотность, гидравлические испытания на прочность и окраска. Замена отдельных групп радиаторов, регулировочной арматуры; ремонт сливных и воздушных труб теплового пункта; замена вышедшей из строя посуды (умывальников, раковин, ванн, унитазов и пр.). Выполнять демонтаж неисправных электроводонагревателей и монтаж после ремонта, а также установку новых. Замена прокладок, подводки и обратных клапанов.

	2. КАБЕЛИ СВЯЗИ

	Розетки, коробки
	Замена при невозможности ремонта телефонных розеток, коробок. 

	Кабели
	Замена отдельных участков до 30 м.п. сетей с ветхой или поврежденной изоляцией. Устранение обрывов кабелей связи.

	3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	1. Электродвигатели
	Отключение от питающей сети, очистка наружных поверхностей от пыли, грязи и масел; разборка электродвигателя в нужном для производства объеме; проверка состояния, замена при необходимости; проверка состояния и надежности крепления лобовых частей обмоток и устранение дефектов; проверка и подтяжка крепежных соединений и контактов, при  необходимости замена крепежных деталей; зачистка и шлифовка колец и коллекторов, продороживание коллектора (при необходимости); проверка и регулировка щеткодержателей; траверс, проверка состояния и правильности маркировки выводных концов обмоток, зажимных щитков с необходимым ремонтом, сборка электродвигателя; проверка защитного заземления; подсоединение к электросети; проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой; устранение повреждений окраски.

	2. Пускорегулирующая аппаратура (рубильники и переключатели, выключатели автоматические, пускатели магнитные, пакетные выключатели и переключатели, кнопки управление и кнопочные посты)
	Частичная разборка аппарата, чистка и промывка деталей, ремонт или замена дефектных деталей и узлов; проверка и подтяжка всех креплений; проверка исправности заземления; проверка и регулировка реле защиты и управления; проверка наконечников и выводов, внутренней цепи аппарата; проверка и восстановление изоляции; сборка аппарата; регулировка узлов аппарата, проверка его работы.

	3. Электроосветительная арматура (светильники с лампами накаливания и люминесцентными лампами)
	Разборка светильника, удаление с него пыли и грязи, протирка арматуры; проверка крепления патронов, контактов с заменой неисправных и перезарядка проводов в светильнике; замена люминесцентных ламп на светодиодные; замена рассеивателей и отдельных светильников (до двадцати штук); проверка наличия занулений и заземлений и исправление обнаруженных дефектов; проверка надежности креплений; подключение светильника к электрической сети, проверка его работоспособности. Снятие и установка рассеивателей светильников для их мойки.

	4. Силовые щиты и щиты освещения
	Очистка от пыли и грязи; ремонт всех комплектующих аппаратов с заменой отдельных аппаратов (при необходимости); проверка состояния и ремонт ошиновки и электропроводки; подтяжка всех креплений и выводов; окраска панелей (при необходимости).

	5. Электрические сети (внутренние силовые и осветительные сети)
	Замена отдельных участков до 30 м.п. сетей с ветхой или поврежденной изоляцией, а также недостаточным сечением с последующим проведением измерений сопротивления изоляции на реконструируемом участке; протирка изоляторов; замена скоб и креплений, подтяжка сетей, упорядочение их раскладки; перепайка наконечников, замена выключателей, розеток, разъемов.

	4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА

	1. Приборы и средства КИП и А. Счетчики.
	Наружный осмотр, вскрытие и чистка прибора; частичная разборка, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, винтов, контактов, держателей диаграммы и при необходимости пополнение недостающих и замена изношенных крепежных деталей, замена стекол; проверка качества изоляции цепей прибора; регулировка подвижной части прибора с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления. Демонтаж счетчиков после распломбировки для их передачи в периодическую поверку и ремонт. Монтаж счетчиков после проведения поверки и ремонта.


Примечание:
1.Перечень работ, не выполняемых в рамках договора на ТО:
1. Производство работ в наружных сетях водопровода, канализации, теплоснабжения и электроснабжения Заказчика;
2. ТО приборов учета и систем регулирования тепловой энергии;
3. Перемотка электродвигателей;
4. Текущий ремонт инженерных сетей и оборудования для их восстановления вследствие износа, поломок, хищения и порчи оборудования, пожара и других непредвиденных обстоятельств.
2.В отношении объекта «Буфет при УЗ «10ГКБ» не выполняются работы по ремонту системы отопления.

	Исполнитель

________________/_______________/
	Заказчик

________________/_____________/

Начальник ООП
_________________И.В. Карпенко


[bookmark: _Toc377399548]
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Приложение 2 к договору
№ ____У/26 от ______20___ г.
ПЕРЕЧЕНЬ
границ по обслуживаемым сетям и оборудованию
По обслуживаемым сетям и оборудованию Исполнитель обеспечивает ТО в границах:
а) по электроснабжению – от наконечников питающего кабеля в водно-распределительном устройстве до обслуживаемого электроприемника включительно.
По электроприемникам, обслуживаемым другими подрядными (сторонними) организациями, от наконечников питающего кабеля в водно-распределительном устройстве до защитного отключающего устройства (автомата, рубильника) или штепсельного разъема.
б) по водопроводу – от наружной стены фундамента здания до обслуживаемого оборудования или сантехпосуды включительно.
По оборудованию, обслуживаемому другими подрядными (сторонними) организациями, границей раздела является первая секущая задвижка (вентиль) со стороны магистральных трубопроводов, или в точках подключения обслуживаемых систем в соответствии с проектными данными.
в) по теплоснабжению – от наружной стены фундамента здания, включая систему отопления и горячего водоснабжения.
По оборудованию, обслуживаемому другими подрядными (сторонними) организациями, граница раздела ответственности устанавливается на основании 3-х стороннего акта, или в точках подключения обслуживаемых систем по проектным данным.
г) по фекальной канализации – от первого выпускного колодца до сантехнического оборудования включительно, за исключением участков технологической канализации (жироотстойники и др.).
      по ливневой канализации – первого выпускного колодца до водоприемника.



	Исполнитель

________________/_______________/
	Заказчик

________________/_____________/

Начальник ООП
_________________И.В. Карпенко

















Приложение 3 к договору
№ ____У/26 от ______20___ г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
нарушений правил эксплуатации сетей и оборудования в организации Заказчика:

	1. Бой сантехпосуды, вывод из строя арматуры и оборудования путем поломок и разукомплектования, хищения.
2. Засоры канализации вследствие нарушения правил эксплуатации.
	3. Использование электрооборудования, не предусмотренного проектом, не разрешенного правилами пожарной безопасности, а также превышающего расчетные нагрузки.
	4. Размораживание трубопроводов, радиаторов, другого инженерного оборудования из-за несоблюдения теплового режима (оставление открытых дверей, окон, фрамуг, форточек, непринятие мер по утеплению подвалов, чердаков и других помещений).
	5. Повреждение внутренних сетей водопровода, канализации, электрокабелей и др. при производстве работ сторонними организациями.

	[bookmark: _Toc377399550]Исполнитель

________________/____________/
	Заказчик

________________/_______________/

Начальник ООП
_________________И.В. Карпенко



























Приложение 4 к договору
№ ____У/26 от ______20___ г.


Нормативные сроки службы инженерного оборудования
Центральное отопление
Нагревательные приборы чугунные		                                                                   - 35 лет
Стальные конвекторы			- 25 лет
Трубопроводы			- 25 лет
Изоляция трубопроводов			- 10 лет
Задвижки и вентили из чугуна			- 8 лет
Котельные
Котлы стальные			- 22 лет
Котлы чугунные			- 25 лет
Обмуровка котлов			- 6 лет
Борова, дымоходы			- 15 лет
Насосы, электродвигатели			- 10 лет
Задвижки, вентили из чугуна			- 15 лет
Водопровод и канализация
Трубы канализационные полимерные		- 50 лет
Трубы чугунные 			- 30 лет
Водоразборная арматура			- 10 лет
Ванны чугунные эмалированные			- 30 лет
Раковины чугунные эмалированные		- 20 лет
Раковины стальные эмалированные		- 10 лет
Умывальники керамические			- 10 лет
Умывальники пластмассовые			- 15 лет
Унитазы керамические			- 20 лет
Сливные бачки керамические			- 20 лет
Задвижки и вентили из чугуна			- 10 лет
Вентили латунные			- 15 лет
Трубы холодной и горячей воды оцинкованные	- 20 лет
Трубы холодной и горячей воды черные		- 10 лет
Трехходовые краны			- 15 лет
Линии связи
Линии связи открытые 			- 25 лет
Приборы ( розетки, сплитеры и др.)		- 5 лет
Электрооборудование
Электропроводка скрытая			- 40 лет
Электропроводка открытая			- 25 лет
Приборы (выключатели, штепсельные розетки и т. п.)	- 5 лет
Датчики, КИП, щитки			- 5 лет
Светильники, в соответствии с паспортом завода изготовителя	- 8-12 лет
Электродвигатели                                                                                                  - 10 лет


	Исполнитель

________________/______________/
	Заказчик

________________/______________/

Начальник ООП
_________________И.В. Карпенко


Приложение 5 к договору
№ ____У/26 от ______20___ г.

Обслуживаемая площадь, адреса объектов
	№
	Объект
	Адрес
	Площадь, м2
	Телефон

	1
	Производственный комплекс (заготовочный объект (цех №3), столовая- раздаточная)
	г. Минск, ул. Уборевича, 73а
	2789,5
	340-00-93

	2
	Административное здание
	г. Минск, ул. Уборевича, 73Д
	340,0
	341-77-72

	3
	Заготовочный объект (цех № 1)
	г. Минск, ул. Уральская, 5Г-1
	1690,39
	245-45-65

	4
	Заготовочный объект (цех по приготовлению детского питания)
	г. Минск, ул.Кижеватова, 60/6
	843,2
	398-07-80

	5
	Заготовочный объект (цех 3ГКБ)
	г. Минск, ул. Ленина, 30/12-1
	535,9
	226-02-75

	6
	Заготовочный объект (цех ДИКБ)
	г. Минск ул. Якубовского, 53В
	637,1
	365-57-33

	7
	Заготовочный объект (цех ГГБ)
	г. Минск, ул. Сенницкая, 53
	731,6
	224-19-27

	8
	Заготовочный объект (цех № 4)
	г. Минск, ул. Корженевского, 4В
	1132,7
	225-87-11

	9
	Кафетерий 
	г. Минск, ул. Семашко, 10, пом. 2, пом. 3
	311,4
	272-73-72

	10
	Заготовочный объект (цех №5)
	г. Минск, ул. Долгиновский тракт, 152Г
	3865,5
	353-03-34

	11
	Заготовочный объект (цех №2)
	г. Минск, ул. Кижеватова,58Г-1
	2182,8
	398-50-54

	12
	Буфет при УЗ «10ГКБ»
	г. Минск, ул. Уборевича, 73
	110,5
	396-97-93

	13
	Гараж
	г. Минск, ул. Уборевича, 73/3-1
	105,4
	-

	14
	Заготовочный объект (Цех №6)
	Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с 201/8, вблизи аг. Лесной
	1135,5
	-

	ИТОГО:
	16411,49
	 



	Исполнитель

________________/_____________/
	Заказчик

________________/_______________/

Начальник ООП
________________И.В. Карпенко



	
	








Приложение 6 к договору
№ ____У/26 от ______20___ г.

График планово-предупредительных ремонтов (ППР)
	№
	Объект
	Адрес
	Месяц 2027 года

	1
	Производственный комплекс (заготовочный объект (цех №3), столовая- раздаточная)
	г. Минск, ул. Уборевича, 73а
	январь
	Апрель
	июль
	август

	2
	Административное здание
	г. Минск, ул. Уборевича, 73Д
	январь
	Апрель
	июль
	сентябрь

	3
	Заготовочный объект (цех № 1)
	г. Минск, ул. Уральская, 5Г-1
	февраль
	Июль
	ноябрь
	декабрь

	4
	Заготовочный объект (цех по приготовлению детского питания)
	г. Минск, ул.Кижеватова, 60/6
	март
	Июль
	октябрь
	декабрь

	5
	Заготовочный объект (цех 3ГКБ)
	г. Минск, ул. Ленина, 30/12-1
	апрель
	Август
	октябрь
	декабрь

	6
	Заготовочный объект (цех ГДИКБ)
	г. Минск ул. Якубовского, 53В
	январь
	Апрель
	июль
	октябрь

	7
	Заготовочный объект (цех ГГБ)
	г. Минск, ул. Сенницкая, 53
	февраль
	Май
	август
	ноябрь

	8
	Заготовочный объект (цех № 4)
	г. Минск, ул. Корженевского, 4В
	февраль
	Май
	сентябрь
	декабрь

	9
	Кафетерий 
	г. Минск, ул. Семашко, 10, пом. 2, пом. 3
	март
	сентябрь
	декабрь
	-

	10
	Заготовочный объект (цех №5)
	г. Минск, ул. Долгиновский тракт, 152Г
	февраль
	май
	август
	ноябрь

	11
	Заготовочный объект (цех №2)
	г. Минск, ул. Кижеватова,58Г-1
	февраль
	июнь
	октябрь
	декабрь

	12
	Буфет при УЗ «10ГКБ»
	г. Минск, 
ул. Уборевича, 73
	январь
	апрель
	сентябрь
	декабрь

	13
	Гараж
	г. Минск, ул. Уборевича, 73/3-1
	май
	-
	-
	Ноябрь

	14
	Заготовочный объект (Цех №6)
	Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с 201/8, вблизи аг. Лесной
	Март
	июль
	октябрь
	декабрь



	Исполнитель
________________/________/
	Заказчик
________________/___________/


Начальник ООП
________________И.В. Карпенко




Приложение 7 к договору
№ ____У/26 от ______20___ г.

Перечень работ по ПОЗП, выполняемых исполнителем в рамках настоящего договора
1. Провести гидропневматическую промывку внутренней системы теплоснабжения. 
Подписать Акты на гидропневматическую промывку внутренней системы теплоснабжения. Копии Актов передать Заказчику.
	№ пп
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Район теплосетей
	Срок 

	1
	Заготовочный объект цех ГГБ
	г. Минск, ул. ул. Сенницкая, 53
	3-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	Июнь



2. Провести гидравлические испытания. 
Подписать Акты на гидравлические испытания тепловой сети, внутренней системы отопления (теплообменника – если есть), теплоузла объектов (с подписями представителей энергоснабжающей организации). 
Копии актов передать Заказчику.
	№ пп
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Район теплосетей
	Срок

	1
	ЗО (цех №1) 
(есть теплообменник)
	г. Минск, ул. Уральская,5Г-1
	1-й сетевой р-н Минтеплосеть
	Июнь-июль

	2
	ЗО (цех №2)
	г. Минск 
ул. Кижеватова 58 Г-1
	7-й сетевой р-н Минтеплосеть
	Июнь-июль

	3
	Производственный комплекс (заготовочный объект цех №3 столовая-раздаточная) (есть теплообменник)
	г. Минск ул. 
Уборевича, 73а
	6-й сетевой р-н Минтеплосеть
	Июнь-июль

	4
	Административное здание
	г. Минск ул. 
Уборевича, 73Д
	6-й сетевой р-н Минтеплосеть
	Июнь-июль

	5
	ЗО (цех №4) 
	г. Минск ул. Корженевского, 4В
	7-й сетевой р-н Минтеплосеть
	Июнь-июль

	6
	ЗО (цех №5) 
	г. Минск ул. Долгиновский тракт, 152Г
	1-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	Июнь-июль

	7
	ЗО (цех ПДП) 
	г. Минск 
ул. Кижеватова, 60/6
	3-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	Июнь-июль

	8
	ЗО (цех ГГБ)
	г. Минск 
ул. Сенницкая, 53
	3-й сетевой р-н  Минкомунтеплосеть
	Июнь-июль

	9
	Заготовочный объект (Цех №6)
	Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с 201/8, вблизи аг. Лесной
	ГП «Минрайтеплосеть»
	Июнь-июль


3. Подписать Акты гидравлического испытания наружных тепловых сетей (проводятся совместно с сетевым районом). 
Копии актов передать Заказчику.



	№ пп
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Район теплосетей
	Срок

	1
	ЗО (цех №5)
	г. Минск ул. Долгиновский тракт, 152Г
	1-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	Июнь-июль

	2
	ЗО (цех ПДП)

	г. Минск, 
ул. Кижеватова, 60/6
	3-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	Июнь-июль


4. Получить Акты отключения систем теплоснабжения в случае неиспользования нагрузки (Акты подтверждения опломбировки приточной вентиляции). 
Копии актов передать Заказчику.
	№ пп
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Район теплосетей
	Срок

	1
	ЗО (цех №1) 
	г. Минск, 
ул. Уральская,5Г-1
	1-й сетевой р-н Минтеплосеть
	Июнь-июль

	2
	Производственный комплекс (заготовочный объект цех №3 столовая-раздаточная)
	г. Минск ул. 
Уборевича, 73а
	6-й сетевой р-н Минтеплосеть
	Июнь-июль

	3
	ЗО (цех №5)
	г. Минск ул. Долгиновский тракт, 152Г
	1-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	Июнь-июль

	4
	Заготовочный объект (Цех №6)
	Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с 201/8, вблизи аг. Лесной
	ГП «Минрайтеплосеть»
	Июнь-июль


5. Подготовка и сбор документов по электрической части объектов Заказчика:
·  Акт разграничения балансовой принадлежности по эл. части.
· Договор с обслуживающей организацией.
· Приказ ответственного за эл. хозяйство с замещением на время отсутствия.
· Справка о наличии подготовленного и аттестованного обслуживающего персонала с указанием последней даты проведения проверки знаний по электробезопасности (IV-V группы)
· Протокол проверки знаний ответственного за электрохозяйство.
· Другая необходимая информация по эл. части.
	№ пп
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Район
	Срок

	1
	ЗО (цех №1)
	г. Минск, ул. Уральская,5Г-1
	Партизанский
	июль

	2
	ЗО (цех №2)
	г. Минск, ул. Кижеватова 58 Г-1
	Октябрьский
	июль

	3
	Производственный комплекс (заготовочный объект цех №3 столовая-раздаточная)
	г. Минск ул.  Уборевича, 73а
	Заводской
	июль

	4
	Административное здание
	г. Минск ул. Уборевича, 73Д
	Заводской
	июль

	5
	ЗО (цех №4) 
	г. Минск ул. Корженевского, 4В
	Октябрьский
	июль

	6
	ЗО (цех №5)
	г. Минск ул. Долгиновский тракт, 152Г
	Центральный
	июль

	7
	ЗО (цех ПДП)
	г. Минск, ул. Кижеватова, 60/6
	Октябрьский
	июль

	8
	ЗО (цех ГГБ)
	г. Минск, ул. Сенницкая, 53
	Октябрьский
	Июль

	9
	Заготовочный объект (Цех №6)
	Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с 201/8, вблизи аг. Лесной
	ГП «Минрайтеплосеть»
	
июль


6. Подготовка и сбор документов по тепловой части объектов Заказчика:
· Акты разграничения балансовой принадлежности по тепловой части.
· Свидетельства о поверке приборов учета теплоэнергии.
· Договор с обслуживающей организацией.
· Справка о наличии подготовленного и аттестованного обслуживающего персонала с указанием последней даты проведения проверки знаний (ТКП 458-2012, ТКП 459-2012)
· Приказ о назначении ответственного лица за тепловой хозяйство с замещением на время отсутствия.
· Протокол проверки знаний ответственного за тепловой хозяйство (ТКП 458, 459)
· Подготовка документов для инженеров районов с подписями для инспектора-тепловика.
· Другая необходимая информация по тепловой части.
	№ пп
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Район
	Срок

	1
	ЗО (цех №1)
	г. Минск, ул. Уральская,5Г-1
	1-й сетевой р-н Минтеплосеть
	июль

	2
	ЗО (цех №2)
	г. Минск, ул. Кижеватова 58 Г-1
	7-й сетевой р-н Минтеплосеть
	июль

	3
	Производственный комплекс (заготовочный объект цех №3 столовая-раздаточная)
	г. Минск ул.  Уборевича, 73а
	6-й сетевой р-н Минтеплосеть
	июль

	4
	Административное здание
	г. Минск ул. Уборевича, 73Д
	6-й сетевой р-н Минтеплосеть
	июль

	5
	ЗО (цех №4) 
	г. Минск ул. Корженевского, 4В
	7-й сетевой р-н Минтеплосеть
	июль

	6
	ЗО (цех №5)
	г. Минск ул. Долгиновский тракт, 152Г
	1-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	июль

	7
	ЗО (цех ПДП)
	г. Минск, ул. Кижеватова, 60/6
	3-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	июль

	8
	ЗО (цех ГГБ)
	г. Минск, ул. Сенницкая, 53
	3-й сетевой р-н  Минкомунтеплосеть
	Июль

	9
	Заготовочный объект (Цех №6)
	Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с 201/8, вблизи аг. Лесной
	ГП «Минрайтеплосеть»
	
июль

	7.
	Вывоз инспекторов-электриков на объекты комбината
	июль-август

	8.
	Устранение замечаний и нарушений по Акту инспектора-электрика
	июль-август

	9.
	Вывоз инспекторов –тепловиков на объекты комбината
	июль-август

	10
	Устранение замечаний по акту инспектора-тепловика
	июль-август

	11
	Получение (регистрация) Акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП 2027/2028
	до 16.08.2027

	12
	Получение (регистрация) Паспорта готовности потребителя к работе в ОЗП 2027-2028

	до 16.08.2027

	Исполнитель
________________/______/
	Заказчик
________________/________________/


Начальник ООП
_________________И.В. Карпенко









































Приложение 8 к договору
№ ____У/26 от ______20___ г.
Протокол согласования цены
На выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей и оборудования

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – ______________________ и от лица Исполнителя – ________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на работы по договору.
Договорная цена составляет: ____ бел.руб., с НДС/ без НДС (согласно _____) белорусских рублей, из них:
- техническое обслуживание внутренних инженерных сетей и оборудования ______;
- подготовка Заказчика к осенне-зимнему периоду 2027-2028 гг.__________.
Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ по техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей и оборудования на основании акта выполненных работ и актов-нарядов на материалы, использованные в процессе выполнения работ по техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей и оборудования на каждом объекте.
Заказчик производит оплату работ по подготовке Заказчика к осенне-зимнему периоду на основании акта выполненных работ по подготовке Заказчика к осенне-зимнему периоду обеими Сторонами.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

	Исполнитель


________________/_______/
	Заказчик


________________/___________________/

Начальник ООП
________________И.В. Карпенко




___________/______________                                                                                    ______________/___________
