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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Электрокардиограф портативный 6-канальный, электрокардиограф 12-ти канальный стационарный».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 02.11.2026.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации закупок
первой квалификационной категории                                            Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения

Лот 1 Электрокардиограф портативный 6-канальный
	Электрокардиограф портативный 6-канальный
	21


1. Состав (комплектация) оборудования (одной единицы).
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во


	1.1
	Электрокардиограф портативный
	1 шт.

	1.2
	Многоразовый электрод для конечностей для взрослых
	4 шт.

	1.3.
	Многоразовый электрод грудной для взрослых
	6 шт.

	1.4
	Кабель пациента
	1 шт.

	1.5
	Сетевой кабель с зарядным устройством
	1 шт.

	1.6
	Встроенный термопринтер.
	1 шт.

	1.7.
	Термобумага
	2 шт.

	1.8
	Аккумуляторная батарея
	1 шт.

	1.9
	Сумка для переноски
	1 шт.


2. Технические требования:

	№
	Наименование
	Базовый
параметр

	2.1
	Одномоментная регистрация ЭКГ по 12 общепринятым отведениям.
	Наличие

	2.2.
	Одновременная распечатка 6 отведений
	Наличие

	2.3
	Режимы работы: ручной, автоматический.
	Наличие

	2.4
	Зарядка аккумулятора должна производиться одновременно со снятием ЭКГ.
	Наличие

	2.5
	Скорость записи – 10(12,5), 25, 50 мм/с.
	Наличие

	2.6
	Чувствительность 5; 10 и 20 мм/мВ
	Наличие

	2.7
	Электрокардиограф должен определять импульсы электрокардиости​мулятора
	Наличие

	2.8
	Фильтры: успокоения базовой линии, мышечный, сетевой, низкочастот​ный.
	Наличие

	2.9
	Функция автоматического отключения
	Наличие

	2.10
	Возможность работы в автономном режиме при снятии ЭКГ не менее 3 часов
	Наличие

	2.11
	Автономные часы и календарь без питания от аккумулятора с воз​можностью коррекции времени и даты.
	Наличие

	2.12
	Печать даты и времени регистрации ЭКГ.
	Наличие

	2.13
	Автоматическое измерение амплитудно - временных параметров ЭКГ.
	Наличие

	2.15
	Индикация на панели прибора режимов работы, качества наложения электродов и состояния электрокардиографа
	Наличие


Лот 2 Электрокардиограф 12-ти канальный стационарный

1 Состав (комплектация) оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Электрокардиограф 12-ти канальный стационарный
	компл.
	1


1. Комплектация

	12-канальный стационарный электрокардиограф:

	1.1 Преобразователь цифровой электрокардиографический

	1.2 Электрод для конечностей для взрослых
	1 комплект

	1.3 Электрод грудной для взрослых
	1 комплект

	1.4 Сетевой кабель электрокардиографический 
	1 шт

	1.5 ПВЭМ
	1 шт

	1.6 ЖКИ монитор
	1 шт

	1.7 лазерный принтер
	2 шт

	1.8 программное обеспечение и методика поверки н CD-R
	1 шт

	1.9 Руководство пользователя
	1 шт

	1.10 Руководство по эксплуатации и паспорт 
	1 шт


2. Технические характеристики

	Напряжение питания:

230 В - от сети переменного тока;
	наличие

	Количество каналов- 12-ти канальный
	наличие

	Тип электрокардиографа- стационарный
	наличие

	Методы диагностики: ЭКГ покоя/ЭКГ под нагрузкой
	наличие

	Функции: интерпретация / фильтр ЭКГ -сигнала
	наличие

	Встроенные возможности: принтер/подключение к ПК
	наличие

	В комплекте ПВЭМ (ЖКИ монитор, лазерный принтер, программное обеспечение
	наличие


