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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Центрифуга лабораторная с антиаэрозольным фильтром».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 30.10.2026.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации закупок
первой квалификационной категории                                            Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Центрифуга лабораторная с антиаэрозольным фильтром
	шт.
	3


2. Технические требования

2.1 Центрифуга предназначена для предпосевной обработки диагностического материала при проведении бактериологических исследований на туберкулез.

2.2  Модель – настольная.
2.3  Наличие ротора, позволяющего проводить центрифугирование пробирок объемом 50 мл, диаметром 26 мм. 
2.4  Максимальная скорость вращения центрифуги – не менее 6000 об/мин.

2.5  Ступенчатая регулировка скорости вращения ротора.

2.6  Относительная сила центрифугирования для ротора– не менее 3700 об/мин (3000 g).

2.7  Автоклавируемые гнезда ротора с герметичными прозрачными крышками, антиаэрозоль.

2.8  Наличие в центрифуге системы охлаждения.

2.9  Наличие адаптеров для контейнеров и центрифужных пробирок.

2.10 Максимальный объем центрифугируемой жидкости – не менее 1000 мл (28 пробирок х 50 мл).

2.11 Центрифуга должна быть оборудована таймером.

2.12 Возможность программирования режимов работы центрифуги.

2.13 Наличие электронного блока управления, системы регулирования степени разгона и торможения.

2.14 Наличие дисплея.

2.15 Наличие системы обнаружения неустойчивости, сигнальных устройств для сигнализации о динамическом дисбалансе выше допустимого.
2.16 Наличие системы аварийной защиты от дисбаланса.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара
          3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

          3.2.  Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.           

