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ЗАДАНИЕ на ЗАКУПКУ
Мебель медицинская для стационарных отделений
	№ п/п
	Наименование 
	Описание
	Кол-во шт.

	1.
	Тумбочка с выдвижным ящиком, металлической дверью на колесах
	Конструкция цельносварная, изготовлена из тонкостенной листовой стали с полимерным антикоррозийным покрытием (светлых тонов). Верхнее отделение-выдвижной ящик с шариковыми направляющими. Нижнее отделение-2-хполочное с одной регулируемой полкой. 
Размеры (ШхГхВ): 480х480х935мм±5мм 
	47

	2.
	Шкаф стационарный №1 одностворчатый с металлической дверью
	Конструкция цельносварная, изготовлена из тонкостенной листовой стали с полимерным антикоррозийным покрытием (светлых тонов). Отделение с полкой для головных уборов, штангой - вешалкой для одежды. Угол открытия дверей 120 градусов. Замок в двери. В задней стенке предусмотрены вентотверстия. Оснащен регулируемыми опорами. Размеры (ДхШхВ): 500х550х1865мм±5мм
	19

	3.
	Шкаф стационарный №2 одностворчатый с металлической дверью
	Конструкция цельносварная, изготовлена из тонкостенной листовой стали с полимерным антикоррозийным покрытием (светлых тонов). Отделение, разделённое вертикальной перегородкой с полкой для головных уборов, штангой - вешалкой для одежды и двумя крючками в каждом отделении. Угол открытия дверей 120 градусов. Замок в двери. В задней стенке предусмотрены вентотверстия. Оснащен регулируемыми опорами. Размеры (ДхШхВ): 500х550х1865мм±5мм
	10

	4.
	Шкаф стационарный двухмодульный

	Шкаф стационарный двухмодульный, с двумя металлическими

дверями и выдвижными ящиками. Конструкция цельносварная, изготовлена из тонкостенной листовой стали с полимерным анти-коррозийным покрытием (светлых тонов). Верхнее отделение 6-ти полочное разделенное пополам внутренней перегородкой (четыре полки, регулируемые с шагом 105мм). Замок в каждой двери. Нижнее отделение с восемью выдвижными ящиками. Угол открытия дверей 120 градусов. Выдвижные ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения. 
Размеры (ШхГхВ): 880х450х1865мм±5мм.
	1

	5.
	Шкаф стационарный двухмодульный, двухстворчатый 

	Шкаф стационарный двухмодульный, двухстворчатый с четырьмя

металлическими дверями. Конструкция цельносварная, изготовлена из тонкостенной листовой стали с полимерным антикоррозийным покрытием (светлых тонов). Верхнее отделение 3-х полочное (две полки, регулируемые с шагом 150мм). Нижнее отделение 3-х полочное (две полки, регулируемые с шагом 150мм). Правая верхняя и нижняя дверь с замком. Угол открытия дверей 120 градусов. Оснащен регулируемыми опорами. 
Размеры (ШхГхВ): 1010х485х1865мм±5мм.
	6

	6.
	Стол стационарный палатный
	Каркас стола изготовлен из стальной трубы с полимерным антикоррозийным покрытием (светлых тонов). Столешница: ЛДСП, устойчивая к дезинфицирующей обработке. 
Размеры (ДхШхВ): 800х800х750мм±5мм.
	19

	7.
	Банкетка стационарная со спинкой трехместная
	Конструкция цельносварная, изготовлена из стальной трубы с полимерным антикоррозийным покрытием (светлых тонов). Спинка и сидение с наполнением пенополиуретаном толщиной 50мм±5мм, обшито винилискожей, влагоотталкивающей и устойчивой к дезинфицирующей обработке. Оснащена 4 пластиковыми опорами. Цвет по согласованию. Размеры (ДхШхВ) 1500х560х880мм±5мм
	2

	8.
	Тумбочка стационарная с накладной мойкой 


	Тумбочка стационарная с накладной сдвоенной мойкой и двумя

металлическими дверями изготовлена из листовой тонкостенной стали с полимерным антикоррозийным покрытием (светлых тонов). Общее отделение без полок. Угол открытия дверей 120 градусов. Габаритные размеры чаши мойки: 345х375х120мм±5мм. Столешница -накладная сдвоенная мойка из нержавеющей стали. Оснащена регулируемыми опорами.
Комплектация:

1. Накладная двойная мойка из нержавеющей стали - 1шт

2. Локтевой кран-смеситель - 1шт

3. Сифон для двойной мойки - 1шт

4. Гофра для сифона - 1шт

5. Подводка гибкая для смесителя - 2шт
	2

	9.
	Стул стационарный со спинкой
	Конструкция цельносварная, размеры (ДхШхВ): 70х420х810мм±5мм, размеры сидения: 350х410±5мм, высота до сидения 450мм. Основание стула изготовлено из холоднокатаной трубы. Нагрузка на изделие не более 100кг – либо аналог.
Сидение с наполнением пенополиуретаном толщиной 30±5мм обшито винилискожей, влагоотталкивающей и устойчивой к дезинфицирующей обработке, оснащена 4 пластиковыми опорами.
Конструкция стула должна обеспечивать высокую жесткость,

отсутствие острых углов(кромок) и возможность легко и быстро

проводить антисептическую обработку внутренних и наружных

поверхностей.
	30

	10.
	Стол стационарный однотумбовый №1 


	Стол стационарный однотумбовый с четырьмя выдвижными

ящиками. Каркас стола - цельносварной из стали с полимерным антикоррозийным покрытием (светлых тонов).
В тумбочке четыре выдвижных ящика. Внутренние размеры трех

верхних ящиков в корпусе тумбочки – 120*349*360±5мм высота - 79 мм. Внутренние размеры нижнего ящика в корпусе тумбочки  -240*349*360±5мм, высота - 179 мм. Выдвижные ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения. Столешница-постформинг, устойчивый к дезинфицирующей обработке. Размеры(ДхШхВ): 1200х600х760мм±5мм. Тумба (расположение-слева): 450х450мм±5мм.
	3

	11.
	Стол стационарный однотумбовый №2

	Стол стационарный однотумбовый с четырьмя выдвижными

ящиками. Каркас стола - цельносварной из стали с полимерным антикоррозийным покрытием (светлых тонов).

В тумбочке четыре выдвижных ящика. Внутренние размеры трех

верхних ящиков в корпусе тумбочки – 120*349*360±5мм высота - 79 мм. Внутренние размеры нижнего ящика в корпусе тумбочки  -240*349*360±5мм, высота - 179 мм. Выдвижные ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения. Столешница-постформинг, устойчивый к дезинфицирующей обработке. Размеры стола (ДхШхВ): 1200х600х760мм±5мм. Тумба (расположение-справа): 450х450мм±5мм.
	1


 Общие требования: 
1.Предлагаемая участниками процедуры закупки мебель должна обладать высокими 

показателями антикоррозийных свойств, прочностью и устойчивостью конструкции (сдвоенных металлических панелей), имеющих абсолютно гладкую поверхность, обеспечивающую высокую жесткость изделия, отсутствие острых углов (кромок), зазубрин (заусенцев), возможность легко и быстро проводить антисептическую обработку внутренних и наружных поверхностей.

2.Гарантийный срок на изделия – не менее24 месяцев со дня получения 
Врач-уролог (заведующий)                              

Ю.А.Сороковик
