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	 ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ
             (наименование организации)      
		


Код по ОКУД   

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОСП АК УО ВГАВМ    

	
	(должность)

	
	
	
	А.В. Карась

	
	(подпись)
«28»
	
	(инициалы, фамилия)
октября         2026  г.

	
	
	
	
	
	


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:
	председателя:  
	Заместителя директора по ХР
	
	Е.Ю. Вечерняя

	

членов комиссии:
	(должность)

Заведующего общежитием
	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайловой

	
	(должность)


Коменданта
	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующего общежитием
	


	(инициалы, фамилия)

И.А. Шибеко

	

	(должность)
Заведующего общежитием
	

	(инициалы, фамилия)
            Т.Н. Чумакова

	
	
	
	

	Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: части здания общежития № 3  ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ»

	(наименование объекта)

	установлено, что: в результате длительной эксплуатации покрытие стен и потолка  лестничного марша имеет ряд дефектов: стены выполнены декоративной отделкой «шуба» площадью 157,4 м.кв  окрасочный 

	(описание дефектов,

	слой имеют механические повреждения в виде сколов, трещин, царапин, вспучивания и неровности, грязь

	их местонахождение,

	и высолы, покрытие имеет частичное отслоение штукатурного слоя от основания. Окрасочный слой  

	площадь, объём)

	потолка лестничного марша площадью 58,0 м.кв. имеет механические повреждения в виде трещин, царапин, отслоения от поверхности. Необходимо выполнить: сплошное выравнивание штукатурки с предварительной грунтовкой площадью 157,4 м.кв., произвести нанесение защитно-отделочного состава с сопутствующими подготовительными работами площадью 154,7 м.кв.,произвести окрашивание стен акриловыми красками площадью 157,4 м.кв., произвести установку алюминиевых уголков 10,4 м., произвести окраску откосов6 м.кв., с предварительной подготовкой их под окраску, произвести окрашивание потолков площадью 58 м.кв.  . Укрупнённый  перечень основных и сопутствующих работ представлен ниже.

	

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,  которые 

	характеризуются следующими факторами:  

	(перечень факторов)


	Работы следует производить с применением следующих механизмов: 

	

	                                                           (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)


	Другие  сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться силами подрядной организации



	Дата начала разработки сметной документации: 28 октября 2026 г.

	Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 9 ноября 2026г.


Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 0,5 мес.

	
Председатель комиссии:  
	
Заместитель директора по ХР
	
	
	
	
Е.Ю. Вечерняя

	

Члены комиссии:
	(должность)

Заведующий общежитием
	
	(подпись)

	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайлова

	
	(должность)

Комендант
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующий общежитием
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

     И.А. Шибеко

	
	(должность)
Заведующий общежитием
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
      Т.Н. Чумакова

	
	
	
	
	
	


Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
	№
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	 ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН
	м.кв.
	157,4
	

	2
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ (ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТИПА "ВЕТОНИТ" 
ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ СТЕН
	м.кв.
	157,4
	

	3
	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО
 (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН
	м.кв.
	157,4
	

	4
	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ 
ШТУКАТУРКЕ
	м.кв.
	157,4
	

	5
	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ
	м
	10,4
	

	6
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ
 СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ
 КОНСТРУКЦИЯМ
	м.кв.
	6
	

	7
	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, 
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ 
СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35%
	м.кв.
	58
	

	8
	УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ ИНВЕНТАРНЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6 М
	100 м. горизонтальной проекции
	0,125
	



	Составил
	
	зам. директора по ХР
	
	
	
	Е.Ю. Вечерняя

	
	

	(должность)

	

	(подпись)

	

	(инициалы, фамилия)



«28» октября 2026 г.

