Перечень оборудования, поставка которого возложена на подрядчика по объекту: «Замена лифтов в жилом доме по адресу: ул. Илимская,10/3 в г. Минске»

	№
	Наименование изделия
	Технические характеристики
	Количество
	Гарантия

	1
	Видеорегистратор DAHUA DHI-HVR5104HE-XI, или аналог
	Видеорегистратор HVR, 4 алоговых+2IP, HD-CVI, HD-TVI, AHD, 4IP, 1 HDD, запись 6 Mn(3072х2048), сжатие Н.264., 3 тревожных выхода Жесткий диск 3.5", SATA 6,0 (Gbps), 5400 об/мин, буфер 64 МБ
	шт-3
	Согласно паспорту изделия завода изготовителя

	2
	Жесткий диск PURPLE 1 ТВ, или аналог
	WD10PURZ
	шт-3
	Согласно паспорту изделия завода изготовителя

	3
	Источник бесперебойного питания ББП-40, или аналог
	Источник бесперебойного питания ББП-40
	шт-3
	Согласно паспорту изделия завода изготовителя

	4
	АККУМУЛЯТОР 12В, 7 АЧ, или аналог
	АККУМУЛЯТОР 12В, 7 АЧ
	шт-3
	Согласно паспорту изделия завода изготовителя

	5
	Блок лифтовой (БА) ПДЖИ.421453.007-05 СКИО "БЕЛЛИФТ", или аналог
	Блок лифтовой (БА) ПДЖИ.421453.007-05 СКИО "БЕЛЛИФТ"
	шт-3
	Согласно паспорту изделия завода изготовителя

	6
	Концентратор Ethernet со встроенным источником бесперебойного питания ПДЖИ.421453.005, или аналог
	Концентратор Ethernet со встроенным источником бесперебойного питания ПДЖИ.421453.005
	шт-1
	Согласно паспорту изделия завода изготовителя

	7
	Модуль видео ПДЖИ.426439.015, или аналог  
	Модуль интерфейса видео ПДЖИ.426439.015 
	шт-3
	Согласно паспорту изделия завода изготовителя

	8
	Источник бесперебойного питания "резерв 12/2", или аналог
	Источник бесперебойного питания "резерв 12/2"
	шт-1
	Согласно паспорту изделия завода изготовителя

	9
	АККУМУЛЯТОР 12В, 7 АЧ, или аналог
	АККУМУЛЯТОР 12В, 7 АЧ
	шт-1
	Согласно паспорту изделия завода изготовителя

	10
	Автоматический выключатель ВА47-63 UH=380B, IH=63A, 3P "С", или аналог
	Автоматический выключатель ВА47-63 UH=380B, IH=63A, 3P "С"
	шт-2
	Согласно паспорту изделия завода изготовителя

	11
	Щиток осветительный щом-12 настенного исполнения с комплектацией согласно спецификации, или аналог
	Щит осветительный на 12 модулей настенного исполнения IP31 (300х350х132) металлический, шина (латунь) N-PE 6*10мм²
	шт-3
	Согласно паспорту изделия завода изготовителя

	12
	Пункт распределительный ПР11-3.006IP31 УЗ С шинами N и PЕ- с устройством АВРна вводе с выключателем согласно спецификации, или аналог
	Пункт распределительный ПР11-3.006IP31 УЗ С шинами N и PЕ- с устройством АВРна вводе с выключателем согласно спецификации
	шт-1
	Согласно паспорту изделия завода изготовителя


	13
	Извещатель охранный магнитоконтактный МРS-20, или аналог
	Извещатель охранный магнитоконтактный МРS-20
	шт-3
	Согласно паспорту изделия завода изготовителя



Поставляемое оборудование должно быть новым (2025-2026 г.г.), которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не было осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства. 
Предложение должно содержать полное наименование (без приписки или аналог) и описание предлагаемого товара в точном соответствии с данным Приложением (сведениями, подтверждающими соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, являются потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики) предлагаемого к поставке товара).
 
