ГродМТ 661/26-ЗОИ(П)                                                                                       Приложение 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения
Лот 1 Кардиорегистратор портативный «Кардиан КР-01» или аналог
	№
	Наименование
	Количество

	1.1
	Кардиорегистратор портативный «Кардиан КР-01» или аналог
	3 комплекта


1.Состав (комплектация) оборудования (1 комплекта):

	№
	Наименование
	Базовые параметры
	Количество

	1.1
	Носимый регистратор для длительной записи и анализа ЭКГ
	
	1 шт.

	1.2
	Кабель пациента для регистратора ЭКГ
	
	1 шт.

	1.3
	Чехол-сумка для регистратора ЭКГ с плечевым и поясным ремнями
	
	1 шт.

	1.4
	Аккумуляторные батареи
	
	2 шт.

	1.5
	Зарядное устройство 
	
	1шт.


2. Технические требования: 
	2.1
	Запись ЭКГ без сжатия до 72 часов
	Наличие

	2.2
	Непрерывная регистрация 3 каналов и 12 стандартных (реконструированных)
	Наличие

	2.3
	Беспроводное программирование кардиорегистратора 
	Наличие

	2.4
	Синхронизация времени запуска и завершения регистрации с временем, указанным на таймере регистратора.
	Наличие

	2.5
	Автоматический анализ аритмий
	Наличие

	2.6
	Детекция кардиостимуляции 1-2-3 камерной
	Наличие

	2.7
	Просмотр ЭКГ пациента на графическом CD дисплее для проверки правильности наложения электродов во время подключения пациента и проведения настроек регистратора
	Наличие

	2.8
	Наличие окна контроля качества с пациентом подключенных электродов
	Наличие

	2.9
	Наличие режима сохранения энергии
	Наличие

	2.10
	Портативность и влагонепроницаемость
	Наличие

	2.11
	Электропитание
	От аккумулятора

	2.12
	Условия эксплуатации
	-температура от 10[image: image2.png]


С до 40[image: image4.png]


С;
-относительная влажность до 95% (без конденсата)

	2.13
	Диапазон входных напряжений не уже
	0,03- 5 мВ

	2.14
	Диапазон регистрируемых сигналов не уже
	0,05- 100 Гц

	2.15
	Ввод данных пациента в память регистратора при программировании
	Наличие
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