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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Электрокоагулятор портативный стоматологический

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Электрокоагулятор портативный стоматологический
	шт
	2



 1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Блок коагулятора
	1

	1.2.
	Автоклавируемый наконечник с кабелем
	1

	1.3.
	Бокс с электродами и заземляющим контактом
	1

	1.4.
	Кабель питания
	1



2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1.
	Питающее напряжение 
	220 - 230 В

	2.2.
	Потребляемая мощность  
	50 - 60 Вт

	2.3.
	Максимальная выходная мощность
	От 5,7 до 50 Вт

	2.4.
	Частота высокочастотных колебаний 
	1,4 - 1,76 МГц

	2.5.
	Степень защиты от поражения электрическим током
	Классу II и типа CF


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 


