Управление делами	УТВЕРЖДАЮ 
Президента Республики Беларусь	Главный врач

Государственное учреждение	____________ И.С. Абельская
«Республиканский клинический	«___»__________ 20 __ г.
медицинский центр»



Техническое задание 

1. Предмет закупки: Техническое обслуживание оборудования прачечной.
2. Код ОКРБ 007-2012 (подвид) и его наименование 33.12.26.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию стиральных и сушильных машин для прачечных.
3. Необходимое количество (согласно ОКРБ 008-2021): 1 усл.ед.
4. Предназначение предмета закупки или область применения: 
- услуги по техническому обслуживанию оборудования прачечной.
5. Описание предмета закупки:  
5.1. Проведение технического обслуживания следующего оборудования:
	 №
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Серийный номер
	Инвентарный номер

	1
	Стиральная машина Danube WED-14 E ET2
	шт.
	1
	8103765991
	
01389789

	2
	Стиральная машина DANUBE MED-16E ET2
	шт.
	1
	8103605087
	01389185

	3
	Стиральная машина DANUBE MED-16E ET2
	шт.
	1
	8103605088
	01389184

	4
	Стиральная машина DANUBE MED-22E ET2
	шт.
	1
	8103605089
	01389186

	5
	Стиральная машина DANUBE DBW-35E ET2
	шт.
	1
	8103605090
	01389183

	6
	Сушильная машина Danube DD-35 Е SILVER ET2
	шт.
	1
	8103594786
	01389180

	7
	Сушильная машина Danube DD-22 Е SILVER ET2
	шт.
	1
	8103612406
	01389179

	8
	Гладильный каландр Danube MII-20 Е ET2
	шт.
	1
	8103681104
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	9
	Гладильный каландр Danube MII-20 Е ET2
	шт.
	1
	8103651032
	01389181

	10
	Пароманекен Stirmatic MPP с парогенератором в комплекте
	шт.
	1
	12934/12927
	01389191

	11
	Пароманекен для брюк Stirmatic  TOP 200P
	шт.
	1
	12933
	01389192

	12
	Гладильный пресс Stirmatic CM 316 с бойлером
	шт.
	1
	12929
	01389190


5.2. Перечень работ:
	п/п
	Наименование
	Перечень регламентированных работ

	   1
	Стиральная машина 
	Проверка работы кнопки аварийной остановки.
Проверка правильности функционирования предохранительных устройств (дисбаланс/блокировка дверей и т.д.)
Общая очистка машины.
Очистка фильтров подачи воды.
Очистка сливного клапана и его гидравлического контура.
Очистка декомпрессионного бака и трубки реле давления.
Проверка и очистка уплотнителя дверцы.
Регулировка прижима двери, при необходимости.
Тест заземления.
Диагностика нагревательных элементов.
Проверка электрических соединений.
Проверка чистоты и натяжения ремня.
Очистка шкива барабана.
Очистка вентилятора двигателя.
Проверка амортизаторов.

	2
	Стиральная машина барьерная
	Проверка работы кнопки аварийной остановки.
Проверка правильности функционирования предохранительных устройств (дисбаланс/блокировка дверей и т.д.)
Общая очистка машины.
Очистка декомпрессионного бака и трубки реле давления.
Проверка и очистка уплотнителя дверцы.
Проверка герметичности дверей.
Очистка системы закрытия дверцы стирального барабана.
Очистка фильтров подачи воды.
Очистка сливного клапана и его гидравлического контура.
Диагностика нагревательных элементов.
Проверка электрических соединений.
Смазка подшипников и роликов.
Проверка чистоты и натяжения ремня.
Очистка мотора вентилятора.
Проверка анкерного крепления.
Проверка амортизаторов и пружин.

	3
	Сушильные машины
	Общая очистка машины.
Проверка и очистка воздухозаборников.
Очистка и удаление пыли с двигателя и вентилятора.
Проверка и очистка нагревательных элементов.
Проверка состояния и натяжения ремня.
Очистка шкива барабана.
Проверка электрических соединений.
Контроль уровня масла в редукторе.
Смазка подшипников.
Проверка и очистка вытяжного канала.
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Гладильный каландр






	Проверка защитных устройств.
Проверка реле давления.
Общая очистка машины. 
Очистка вентиляции. 
Профилактическая замена направляющих лент.
Проверка затяжки электрических соединений.
Очистка датчиков температуры.
Очистка тефлоновых отсекающих пластин.
Смазка подшипников. 
Обслуживание цепи привода и натяжителя.
Тест заземления. 
Проверка лент. 
Проверка опорных и боковых роликов. 
Смазка валов, проставок и узлов поворотных механизмов.
Проверка концевиков.
Проверка обмотки прижимного вала.
Проверка нагревательных элементов. 
Проверка износа и натяжения гладильных лент.
Смазка возвратных пружин
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	Пароманекен для брюк



	Промывка бойлера от шлама и накипи.
Очистка датчиков уровня воды.
Проверка предохранительного клапана.
Контроль герметичности соединений.
Слив конденсата.
Калибровка регуляторов давления. 
Смазка направляющих: очистка и нанесение термостойкой смазки на вертикальные направляющие каретки натяжения штанин.
Осмотр зажимов: проверка состояния и фиксации нержавеющих зажимов низа брюк и боковых растяжек пояса. 
Очистка крыльчатки вентилятора.
Проверка ТЭНов воздушного нагрева.
Протяжка электрических контактов.
Проверка состояния текстильного покрытия.
Проверка механического регулятора потока воздуха.
Проверка пульта управления: очистка электронной платы микропроцессора от пыли, проверка надежности шлейфов и четкости нажатия кнопок циклов.
Ревизия питающего насоса.
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Гладильные прессы



	Промывка бойлера от шлама и накипи.
Декальцинация нагревательных элементов.
Проверка датчиков уровня.
Ревизия питающего насоса (помпы): визуальный осмотр соединений, проверка обратного клапана на линии подачи воды.
Тестирование предохранительного клапана.
Проверка и покрытия (чехлов): очистка внешнего термостойкого текстильного покрытия, проверка состояния внутренней пористой подложки (поролона или металлической сетки) на предмет усадки и комкования.
Очистка отверстий пропаривания.
Контроль полированной плиты 
Очистка улитки и крыльчатки вакуумного мотора.
Проверка работы клапана вакуума. 
Промывка воздушных фильтров.
Смазка шарниров и сочленений.
Проверка пульта управления: очистка электронной платы микропроцессора от пыли, проверка крепления шлейфов и четкости нажатия кнопок циклов.
Проверка кнопок безопасности.
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Пароманекен


	Промывка бойлера от шлама и накипи.
Очистка датчиков контроля уровня.
Тестирование предохранительного клапана.
Ревизия питающего насоса.
Очистка крыльчатки вентилятора.
Контроль заслонки распределения воздуха
Осмотр текстильного чехла (куклы
Ревизия зажимов для одежды.
Проверка поворота корпуса.
Протяжка контактов.
Проверка пульта управления: очистка электронной платы микропроцессора от пыли, проверка крепления шлейфов и четкости нажатия кнопок циклов.


	
	

	
	



6. Требования к гарантийному сроку товаров (работ, услуг) и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров, обучению лиц, осуществляющих обслуживание и (или) эксплуатацию товаров: Гарантия на произведенные работы не менее 1 (одного) месяцев с момента подписания акта выполненных работ.	
7. Срок поставки товаров (выполнение работ, оказания услуг): ноябрь-декабрь 2026 года.



Инженер по эксплуатации 
и ремонту оборудования                                                 Гордеев В.Ф.



    Главный инженер                                                     Байсов А.А.  
