
ГродМТ 765/26-ЭА                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Счетчик лейкоцитарной формулы крови

1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Счетчик лейкоцитарной формулы крови
	шт.
	45


2. Технические требования 
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Подсчёт по не менее девяти каналам форменных элементов крови	миелоциты, метамиелоциты, палочкоядерные, сегментоядерные, эозинофилы, базофилы, моноциты, лимфоциты, патологические элеметы
	Наличие

	2.2
	Накопление суммарного результата
	Наличие

	2.3
	Подсчёт производится нажатием клавиш, каждая из которых имеет обозначение клетки
	Наличие

	2.4
	Звуковое сопровождение
	Наличие

	2.5
	При достижении суммарного числа клеток равного или кратного 100 раздается длинный звуковой сигнал
	Наличие

	2.6
	Предусмотрена возможность отключения звука клавишей
	Наличие




