                                                                         Приложение 1

1. Наименование объекта закупки
1.1 Наименование продукции: установка тепловая УТ15КМ или аналог
1.2 Код по ОКРБ 007-2012: 28.25.13.900
1.3 Количество: 2 шт.
2. Ответственное должностное лицо заказчика
2.1 Ответственное должностное лицо заказчика: начальник производственно-технического отдела Ванюк Михаил Михайлович.
Адрес электронной почты: ngch1@minsk.rw.by.
Номер контактного телефона: +375172253812
3. Описание объекта закупки
3.1 Характеристики продукции:
	Технические характеристики
	УТ15КМ

	Тепловая мощность, кВт, не менее
	15,0

	Напор, м, не менее
	10

	Подача, л/с (м3/ч), не менее
	0,42 (1,5)

	Температура теплоносителя, С, не более
	80

	Номинальная мощность электродвигателя, кВт, не более
	15,0

	Номинальный ток, Ампер
	32,0

	Высота, мм
	1090

	Длина, мм
	425

	Ширина, мм
	425

	Масса, кг, не более
	165

	Тип погружного электродвигателя
	ПЭДВ-15-180

	Режим работы
	Автоматический

	Уровень шума, не более
	68 дБ

	Сеть электропитания
	380 В, 50 Гц, 3- фазн.


3.2 Допускается использование аналогичной продукции.
4. Качество и безопасность продукции
4.1 Безопасность и качество продукции должны соответствовать требованиям ТУ BY700067572/080-2009, а также требованиям, предъявляемым к данному виду товара Техническим Регламентом Таможенного союза.
4.2 Поставляемая продукции должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе не бывшей восстановленной, в которой не производилась замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год производства - не ранее 2025 г.
4.3 Упаковка и маркировка продукции должны соответствовать требованиям, предъявляемым Техническим Регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).
Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.
Маркировка продукции должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
4.4. Товарно-сопроводительная документация:
- копии сертификатов соответствия;
- технический паспорт на русском языке;
- руководство пользователя на русском языке;
- гарантийный талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода.
5. Срок и объем гарантии
5.1. Требования к гарантийному сроку продукции и (или) объему предоставления гарантий их качества:
Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего гарантийного срока, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения и эксплуатации товара.
5.2. Требования к гарантийному обслуживанию:
В период гарантийного срока поставщик гарантирует осуществлять выезд специалиста при возникновении неисправности (обнаружении дефекта) в течение 10 рабочих дней с момента его уведомления в случае невозможности устранения неисправности (обнаружения дефекта) по адресу заказчика.
6. Место поставки: г. Минск, ул. Суражская, 7.
[bookmark: _GoBack]7. Срок поставки: по 31 декабря 2026 года.
