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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки – наименование товара: мегаомметр цифровой – 1шт. 
2. Код товара по ОКРБ 007-2012 – 26.51.43.300: Приборы и аппаратура для измерения электрических величин.
3. Общие требования к товару: 
Поставляемый товар и его составные части (детали) должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта или не после восстановления. 
Товар по своим характеристикам должен соответствовать техническим, технологическим, конструктивным и другим потребительским параметрам товара, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.
Расходные материалы должны быть оригинальные (в соответствии с технической документацией на товар) и не восстановленные
4. Количество товара: 1 ед. 
5. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели, и характеристики товара
Мегаомметр должен  соответствовать  группе 5 по ГОСТ 22261-94.
По требованиям к электробезопасности должен соответствовать ГОСТ IEC 61010-1-2014.
Измерять электрическое сопротивление элементов изоляции цепей.
Измерять напряжение постоянного и переменного тока.
Диапазон измерений: сопротивления изоляции от 1 кОм – 999 МОм.
Номинальное значение испытательного напряжения  100, 250, 500, 1000, 2500 В.
Диапазон измерения напряжения от 50 до 700 В.
[bookmark: _GoBack]Обеспечивать автоматическое переключение диапазонов и определение единиц измерения.
Записывать в память результат последнего измерения и отображают его в режиме «Просмотр памяти».
Диапазон напряжения питания прибора от 7,5 до 5,2 В. Питание осуществляться от аккумулятора с номинальным напряжением «6 В», или от сменных элементов питания типоразмера АА.
Обеспечивать самоконтроль напряжения питания.
Иметь режим зарядки аккумулятора.
    Применение и особенности
Экспресс-анализ: Позволяет оперативно измерять сопротивление.
Точность: Анализатор обеспечивает высокую точность результатов по заявленным параметрам и внесен в Госреестр средств измерений.
Простота обслуживания: Не требует регулярной очистки с использованием специальных моющих средств, что обеспечивает стабильность
6. Комплектность товара: 
1. Мегаомметр цифровой.
2  Руководство по эксплуатации.
3  Блок питания.
4  Комплект кабелей:
5 Батарейный отсек. и др.
7. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики, наименование, количество: в соответствии с комплектностью товара, согласно технической документации предприятия-изготовителя.
8. Валюта платежа: белорусские рубли
9. Источник финансирования: Республиканский бюджет.
10. Порядок расчетов: Оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.
11. Сроки поставки товара: не позднее 15.12.2026. 
12. Место поставки товара: 210026,  г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11
13. Условия поставки товара: доставка силами и за счет продавца в УО ВГАВМ.
14. Требования к упаковке товара: не требуется.
15. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
16. Гарантийный срок: не менее 1 года с даты получения товара. 
17. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный. 
18. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- гарантийный талон;
- руководство по эксплуатации;
- паспорт.

Зав. кафедрой технологии производства
продукции и механизации животноводства			                          В. Н. Подрез
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