ГродМТ 778/26-ЭА                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Стул медицинский винтовой со спинкой
1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Стул медицинский винтовой со спинкой
	77


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Стул медицинский винтовой со спинкой
	

	2.1.1
	Покрытие устойчивое к дезинфицирующим средствам
	

	2.1.2
	Наличие спинки
	

	2.1.3
	Диаметр сидения
	Не менее 400 мм

	2.1.4
	Регулировка высоты сидения
	Наличие

	2.1.5
	Высота стула 
	Не более 1000 мм

	2.1.6.
	На колесах
	


Лот 2 Тумба медицинская стационарная

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Тумба медицинская стационарная
	19


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Тумба медицинская стационарная
	

	2.1.1
	Двухстворчатая с распашными дверями
	

	2.1.2
	Имеет два отделения с 3 полками (по две регулируемые полки в каждом)
	

	2.1.3
	Материал столешницы – ламинированный постформинг
	

	2.1.4
	Металлическая с полимерным покрытием
	

	2.1.5
	Длина 
	 Не более 910 мм

	2.1.6
	Глубина
	Не более 600 мм

	2.1.7
	Высота
	Не более 880 мм

	2.1.8
	Без защитных бортиков
	


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами

Лот 3 Тележка медицинская универсальная

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Тележка медицинская универсальная
	компл
	1


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Тележка медицинская универсальная для перевозки биксов, контейнеров с лекарствами, медицинской аппаратуры.
	1

	1.2
	Полки
	2

	1.3 
	Колеса
	4


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Материал 
	листовая нержавеющая сталь

	2.2
	Полки с 3-х сторонними боковыми ограждениями
	Наличие

	2.3
	Габариты 
	

	2.3.1
	Длина, мм
	Не менее 1050

	2.3.2
	Ширина, мм
	Не менее 650

	2.3.3
	Высота, мм
	Не менее 1015

	2.4
	Грузоподъемность
	не менее 120 кг

	2.5
	2 колеса с тормозом
	наличие


Лот 4 Тележка для сбора грязного белья

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Тележка для сбора грязного белья
	компл
	5


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Тележка для сбора грязного белья
	1

	1.2
	Съемная крышка
	1

	1.3
	Распашная дверь в передней части
	1

	1.4
	Колеса 
	4


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Габариты 
	

	2.1.1
	Ширина, мм
	Не менее 600

	2.1.2
	Глубина, мм
	Не менее 580

	2.1.3
	Высота, мм
	Не менее 950

	2.2
	Диаметр колеса, мм
	не менее 160 

	2.3
	Корпус- из металла с покрытием устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам.
	наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 

Лот 5 Стол лабораторный для приборов (без тумб)

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Стол лабораторный для приборов (без тумб)
	14


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры

	2.1
	Стол лабораторный для приборов (без тумб)

	2.1.1
	Основание стола 
	Изготовлен из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам

	2.1.2
	Столешница 
	 Изготовлена из HРL пластика (устойчивого к действию кислот, щелочей, органических растворителей обладает влаго-, термоустойчивостью и устойчивостью к истиранию)

	2.1.3
	Длина, мм 
	Не более 1200

	2.1.4
	Глубина, мм
	Не более 700

	2.1.5
	Высота, мм
	Не более 850

	2.1.6
	Два выдвижных ящика под столешницей, на шариковых (телескопических) направляющих
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами

