[bookmark: _Hlk228362540]УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «МГКОЦ»

___________В.А. Кондратович
«03» ноябрь 2026 г.
 
1. Заявка на закупку: мебель из ЛДСП.

	1. Сведения о заказчике

	Полное наименование
	[bookmark: _GoBack]Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"

	Место нахождения
	220013, г. Минск, пр. Независимости, 64

	УНП
	100 854 061

	Адрес электронной почты
	mgkod_z@mail.ru

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	


2. Сведения о государственной закупке:
2.1. Предмет закупки:
	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Мебель из ЛДСП высотой более 80 см

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению №1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	31.01.12.900
Мебель для общественных помещений деревянная, высотой более 80 см

	Объем (количество)
	Согласно приложению №1

	Срок, график поставки товара
	январь 2027 год

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет



	[bookmark: _Hlk232511182]Лот 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Мебель из ЛДСП высотой не более 80 см

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению №2

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	31.01.12.400
Мебель для общественных помещений деревянная высотой не более 80 см

	Объем (количество)
	Согласно приложению №2

	Срок, график поставки товара
	январь 2027 год

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет


[bookmark: 98]3. Место поставки: г. Минск, пр. Независимости, 64
4. Порядок оплаты: по факту поставки.
5. Валюта платежа: белорусский рубль.



































[bookmark: _Hlk233388535]Приложение №1
к заявке на закупку 


Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

в рамках реализации объекта строительства:
«Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу:
пр.Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

ЛОТ 1
Мебель из ЛДСП

1. Состав:
	№ п/п
	Наименование/габаритные размеры
	Количество, шт.

	1.1.
	Шкаф для одежды / В*Ш*Г, мм: 1900*1000*500.
	70

	1.2.
	Шкаф для документов закрытый / В*Ш*Г, мм: 1900*1000*500.
	265

	1.3.
	Шкаф картотечный / В*Ш*Г, мм: 1700*1200*500.
	3

	1.4.
	Стол-шкафчик / В*Ш*Г, мм: 850*600*800.
	14

	1.5.
	Тумба / В*Ш*Г, мм: 1230*1300*450.
	4

	1.6.
	Стойка-ресепшн.
	1

	1.7.
	Стол обеденный.
	23



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование параметров

	2.1.
	Шкаф для одежды / В*Ш*Г, мм: 1900*1000*500 (поз.25).

	2.1.1.
	Шкаф изготовлен ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованный противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм (все видимые части), остальные – 1 мм.

	2.1.2.
	ЛДСтП – цвет светлый – 351 «Дуб сонома». Согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.1.3.
	Шкаф должен быть разделен на 2 отделения, в каждом отделении – штанга для одежды.

	2.1.4.
	Предусмотреть полку для головных уборов и полку для обуви.

	2.1.5.
	Наличие 2-ух открывающихся дверей.

	2.1.6.
	2 ручки релинговые 160/220 сталь мат. хром.

	2.1.7.
	В основании шкафа усиленная цельносваренная подставка из металлического каркаса из профильной трубы 40*40*1.5 мм (окрашенного в полимерно-эпоксидную краску светло-серого цвета), с возможностью регулировки по высоте при помощи опор из химически стойкого полиамида с оцинкованной фурнитурой (регулировка в пределах 20 мм по высоте).

	2.2.
	Шкаф для документов закрытый / В*Ш*Г, мм: 1900*1000*500 (поз.9).

	2.2.1.
	Шкаф изготовлен ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованный противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм (все видимые части), остальные – 1 мм.

	2.2.2.
	ЛДСтП – цвет светлый – 351 «Дуб сонома». Согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.2.3.
	Внутреннее пространство шкафа разделить горизонтальными полками на 6 равных по высоте секций (отсеков) и перегородкой посередине.

	2.2.4.
	Наличие 2-ух открывающихся дверей.

	2.2.5.
	2 ручки релинговые 160/220 сталь мат. хром.

	2.2.6.
	В основании шкафа усиленная цельносваренная подставка из металлического каркаса из профильной трубы 40*40*1.5 мм (окрашенного в полимерно-эпоксидную краску светло-серого цвета), с возможностью регулировки по высоте при помощи опор из химически стойкого полиамида с оцинкованной фурнитурой (регулировка в пределах 20 мм по высоте).

	2.3.
	Шкаф картотечный / В*Ш*Г, мм: 1700*1200*300 (поз.186).

	2.3.1.
	Шкаф изготовлен ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованный противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм (все видимые части), остальные – 1 мм.

	2.3.2.
	ЛДСтП – цвет светлый – 351 «Дуб сонома». Согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.3.3.
	В верхней части шкаф разделен на 18 одинаковых ячеек: по 6 ячеек в 3 вертикальных ряда. Ориентировочная высота ячейки — 220–230 мм. Каждая ячейка закрывается фасадом из того же материала. На фасадах — ручки в виде шара.

	2.3.4.
	В нижней части шкафа предусмотрено отделение высотой около 200 мм, закрывающееся двумя фасадами. На фасадах — ручки в виде шара.

	2.3.5.
	В основании шкафа усиленная цельносваренная подставка из металлического каркаса из профильной трубы 40*40*1.5 мм (окрашенного в полимерно-эпоксидную краску светло-серого цвета), с возможностью регулировки по высоте при помощи опор из химически стойкого полиамида с оцинкованной фурнитурой (регулировка в пределах 20 мм по высоте).

	2.4.
	Стол-шкафчик / В*Ш*Г, мм: 850*600*800 (поз.23).	

	2.4.1.
	Стол-шкафчик изготовлен ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованный противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм (все видимые части), остальные – 1 мм.

	2.4.2.
	ЛДСтП – цвет светлый – 351 «Дуб сонома». Согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.4.3.
	Предусмотреть нишу вверху.

	2.4.4.
	Наличие 2-ух открывающихся дверей.

	2.4.5.
	2 ручки релинговые 160/220 сталь мат. хром.

	2.4.6.
	Внутреннее пространство шкафа разделить горизонтальной полкой на 2 равные по высоте секции (отсека).

	2.4.7.
	Столешница из того же материала, толщиной 36 мм, окантованы противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм.

	2.4.8.
	В основании шкафа усиленная цельносваренная подставка из металлического каркаса из профильной трубы 40*40*1.5 мм (окрашенного в полимерно-эпоксидную краску светло-серого цвета), с возможностью регулировки по высоте при помощи опор из химически стойкого полиамида с оцинкованной фурнитурой (регулировка в пределах 20 мм по высоте).

	2.4.9.
	По типу:
[image: ]

	2.5.
	Тумба / В*Ш*Г, мм: 1230*1300*450 (поз.183).

	2.5.1.
	Тумба изготовлен ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованный противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм.

	2.5.2.
	ЛДСтП – цвет светлый – 351 «Дуб сонома». Согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.5.3.
	Наличие 2-ух открывающихся дверей.

	2.5.4.
	2 ручки релинговые 160/220 сталь мат. хром.

	2.5.5.
	Внутреннее пространство тумбы разделить 2 (двумя) горизонтальными полками на 3 равные по высоте секции (отсека).

	2.5.6.
	Столешница из того же материала, толщиной 36 мм, окантованы противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм.

	2.5.7.
	В основании шкафа усиленная цельносваренная подставка из металлического каркаса из профильной трубы 40*40*1.5 мм (окрашенного в полимерно-эпоксидную краску светло-серого цвета), с возможностью регулировки по высоте при помощи опор из химически стойкого полиамида с оцинкованной фурнитурой (регулировка в пределах 20 мм по высоте).

	2.6.
	Стойка-ресепшн (поз.215).

	2.6.
	Рабочее место секретаря состоит из нескольких модулей: 
- стол-ресепшн;
- комод;
- шкаф;
- тумба;
- шкафчик под принтер;
- стеллаж для документов.

	2.6.1.
	Стол-ресепшн: из 2-х модулей, соединенных между собой. Габаритные размеры прямого модуля / В*Ш*Г, мм: 754*1500*750 (±2 мм). Габаритные размеры закругленного модуля / В*Ш*Г, мм: 754*1350*750 (±2 мм).

	2.6.1.1
	ЛДСтП толщиной 18 мм. Цвет согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.6.1.2
	Все открытые торцы деталей окантованы противоударной кромкой из ПВХ толщиной 2 мм в цвет изделия.

	2.6.1.3
	Столешница изготавливается из ЛДСтП толщиной 36 мм.

	2.6.1.5
	Наличие надставки (вертикальная панель или стойка с полками) для размещения медицинской документации и мелкого инвентаря. Открытые или закрытые полки (количество и конфигурацию согласовать с эксплуатирующей организацией. Столешница надставки толщиной 36 мм. Высота надставки около 350 мм. 

	2.6.1.6
	Все углы и кромки изделий закруглены или имеют фаски.

	2.6.1.7
	Наличие декоративных элементов на лицевых панелях модуля: геометрические накладки (материал, цвет и рисунок – по согласованию с заказчиком).

	2.6.1.8
	Предусмотреть отверстие для кабельного впуска в столешнице.

	2.6.1.9
	Подкатная тумба /В*Ш*Г, мм: 600*500*500.

	2.6.1.10
	Тумба оснащена 4-мя выдвижными ящиками, установленными на телескопические направляющие.

	2.6.1.11
	На шуфлядках – ручки матовые, форму согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.6.1.12
	Наличие 4-ех колес диаметр 50 мм, два из которых должны быть с тормозом.

	2.6.1.9
	По типу:
[image: \\192.0.70.1\allshare\allshare\АУ\ГЛАВНАЯ медсестра Рогачевская Е.А\фото приемная\изображение_viber_2026-09-04_17-53-50-583.jpg]

	2.6.2.
	Комод. Габаритные размеры /В*Ш*Г, мм: 754*1000*450.

	2.6.2.1
	ЛДСтП толщиной 18 мм. Цвет согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.6.2.2.
	Все открытые торцы деталей окантованы противоударной кромкой из ПВХ толщиной 2 мм в цвет изделия.

	2.6.2.3.
	Столешница изготавливается из ЛДСтП толщиной 36 мм.

	2.6.2.4.
	Внутри комода полка, разделяющая пространство на 2 равные части.

	2.6.2.5.
	Два фасада с ручками (ручки согласовать с заказчиком). Комод устанавливается вплотную к столу-ресепшн, образуя с ним единую конструкцию.

	2.6.2.6.
	По типу:
[image: \\192.0.70.1\allshare\allshare\АУ\ГЛАВНАЯ медсестра Рогачевская Е.А\фото приемная\изображение_viber_2026-09-04_17-53-51-140.jpg]

	1.6.3.
	Шкаф. Габаритные размеры / В*Ш*Г, мм: 2000*1500*450.

	1.6.3.1.
	ЛДСтП толщиной 18 мм. Цвет согласовать с эксплуатирующей организацией.

	1.6.3.2.
	Все открытые торцы деталей окантованы противоударной кромкой из ПВХ толщиной 2 мм в цвет изделия.

	1.6.3.3.
	Шкаф устанавливается вплотную к комоду, образуя с ним единую конструкцию.

	1.6.3.4.
	Шкаф состоит из 3-х отделов, закрывающимися фасадами с ручками (ручки согласовать с заказчиком).

	1.6.3.5.
	Внутри каждого отдела полки, разделяющие пространство на равные части. Высота полок около 400 мм.

	1.6.4.
	Тумба. Габаритные размеры / В*Ш*Г, мм: 1200*1000*450.

	1.6.4.1.
	ЛДСтП толщиной 18 мм. Цвет согласовать с эксплуатирующей организацией.

	1.6.4.2.
	Все открытые торцы деталей окантованы противоударной кромкой из ПВХ толщиной 2 мм в цвет изделия.

	1.6.4.3.
	Столешница изготавливается из ЛДСтП толщиной 36 мм.

	1.6.4.4.
	Два фасада с ручками (ручки согласовать с заказчиком).

	1.6.4.5.
	Внутри тумбы две полки, разделяющие пространство на 3 равные части.

	1.6.4.6.
	По типу:
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	1.6.5.
	Шкафчик под принтер. Габаритные размеры / В*Ш*Г, мм: 550*1000*600.

	1.6.5.1.
	ЛДСтП толщиной 18 мм. Цвет согласовать с эксплуатирующей организацией.

	1.6.5.2.
	Все открытые торцы деталей окантованы противоударной кромкой из ПВХ толщиной 2 мм в цвет изделия.

	1.6.5.3.
	Столешница изготавливается из ЛДСтП толщиной 36 мм.

	1.6.5.4.
	Два фасада с ручками (ручки согласовать с заказчиком).

	1.6.5.5.
	Внутри тумбы перегородка, разделяющие пространство на 2 равные части. И в каждой части по одной полке.

	1.6.5.6.
	По типу:
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	1.6.6.
	Стеллаж для документов 

	1.6.6.1.
	Стеллаж состоит:
- из тумбы / В*Ш*Г, мм: 550*2108*600;
- надставки для документов / В*Ш*Г, мм: 1404*2108*350

	1.6.6.2.
	ЛДСтП толщиной 18 мм. Цвет согласовать с эксплуатирующей организацией.

	1.6.6.3.
	Все открытые торцы деталей окантованы противоударной кромкой из ПВХ толщиной 2 мм в цвет изделия.

	1.6.6.4.
	Столешница тумбы изготавливается из ЛДСтП толщиной 36 мм.

	1.6.6.5.
	Два фасада с ручками (ручки согласовать с заказчиком).

	1.6.6.6.
	Внутри тумбы перегородка, разделяющие пространство на 2 равные части. И в каждой части по одной полке.

	1.6.6.7.
	Надставка представляет собой 6 вертикальных рядов по 18 ячеек в каждом ряде. Межполочное расстояние 60 мм. Ширина ячейки 400 мм.

	1.6.6.8.
	По типу:
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	1.7.
	Стол обеденный / В*Ш*Г, мм: 800*1300*800 – 17 шт.; 800*1000*600 – 6 шт.

	1.7.1.
	Столешница прямоугольной формы с закругленными углами, толщиной 36 мм, постформинг.

	1.7.2.
	Оттенок цвета столешницы светлый (под встроенную кухню). Цвет – согласовать с Эксплуатирующей организацией.

	1.7.3.
	Наличие цельносваренного металлического каркаса из профильной трубы 25*25*1.5 мм, окрашенного в полимерно-эпоксидную краску серебристого цвета. 



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1.	Гарантия – не менее 12 месяцев.
3.2.	К рассмотрению принимаются предложения претендентов, предлагающих к поставке монтируемую мебель в полной комплектности, согласно спецификации поставки. Частичная поставка не допускается. В противном случае предложение претендента будет отклонено.
3.3. Мебель поставляется на склад в упаковке, гарантирующей ее сохранность и принадлежностей. 
3.4. В стоимость - предусмотреть монтаж. 
3.5.	Специалисты поставщика должны выполнить монтаж, включая следующие работы:
3.5.1.	после выбора победителя - выезд специалиста поставщика к месту установки монтируемой мебели;
3.5.2. провести окончательные замеры монтируемой мебели;
3.5.3. согласовать с заказчиком эскизы, нюансы по характеристикам монтируемой мебели; 
3.5.4.	сборка и монтаж.

Разработчики технических характеристик:

Члены комиссии:
Медицинская сестра (старшая) ОКДОТП                                    И.А.Ананич

Медицинская сестра (старшая) ООМР                                          Е.А.Васюк                                                

Согласовано:
Главная медицинская сестра                                                        Е.А.Рогачевская










Приложение №2
к заявке на закупку 


Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

в рамках реализации объекта строительства:
«Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу:
пр.Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

ЛОТ 2
Мебель из ЛДСП

1. Состав:
	№ п/п
	Наименование/габаритные размеры
	Количество, шт.

	1.1.
	Тумба для принтера / В*Ш*Г, мм: 754*600*446.
	135

	1.2.
	Тумба приставная (для реабилитации) / В*Ш*Г, мм: 650*600*446. 
	34

	1.3.
	Стол журнальный прямоугольный / В*Ш*Г, мм: 550*1000*500.
	7

	1.4.
	Стол приставной к столу офисному для руководителя / В*Ш*Г, мм: 754*1200*600.
	1

	1.5.
	Стол приставной / В*Ш*Г, мм: 754*1300*600.
	18

	1.6.
	Стол офисный однотумбовый / В*Ш*Г, мм: 754*1300*600.
	32

	1.7.
	Стол офисный однотумбовый с тремя шуфлядками, подставка под системный блок / В*Ш*Г, мм: 754*1300*600.
	118

	1.8.
	Стол офисный угловой / В*Ш*Г, мм: 754*1400/600*1400/600.
	92

	1.9.
	Стол офисный угловой с поткатной тумбой и подставкой под системный блок / В*Ш*Г, мм: 754*1700/600*1500/600.
	22

	1.10.
	Стол офисный / В*Ш*Г, мм: 754*1200*600.
	93

	1.11.
	Стол офисный для руководителя / В*Ш*Г, мм: 754*1800*800 в комплекте с тумбой подставкой / В*Ш*Г, мм: 650*1700*460.
	8



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование параметров

	2.1.
	Тумба для принтера / В*Ш*Г, мм: 754*600*446 (поз.151).

	2.1.1.
	Тумба изготовлена ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованный противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм (все видимые части), остальные – 1 мм.

	2.1.2.
	ЛДСтП – цвет светлый – 351 «Дуб сонома». Согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.1.3.
	Столешница из того же материала, толщиной 36 мм, окантованы противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм.

	2.1.4.
	Тумба содержит открытую нишу вверху и два выдвижных ящика на шариковых направляющих.

	2.1.5.
	Наличие на шуфлядках ручек. Ручки релинговые 160/220 сталь мат. хром.

	2.1.6.
	Наличие 4-ех колес диаметр 50 мм, два из которых должны быть с тормозом.

	2.2.
	Тумба приставная (для реабилитации) / В*Ш*Г, мм: 650*600*446 (поз.18).

	2.2.1.
	Тумба изготовлена ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованный противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм (все видимые части), остальные – 1 мм.

	2.2.2.
	ЛДСтП – цвет светлый – 351 «Дуб сонома». Согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.2.3.
	Предусмотреть нишу вверху, высотой 130 мм.

	2.2.4.
	Наличие 1-й открывающейся двери.

	2.2.5.
	Ручка релинговая 160/220 сталь мат. хром.

	2.2.6.
	Внутреннее пространство тумбы разделить горизонтальной полкой на 2 равные по высоте секции (отсека).

	2.2.7.
	Столешница из того же материала, толщиной 36 мм, окантованы противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм.

	2.2.8.
	Установка тумбы должна выполняться с использованием опорных элементов, изготовленных исключительно из пластика или другого материала, кроме металлических опор. Высота опор не менее 50 мм.

	2.3.
	Стол журнальный прямоугольный / В*Ш*Г, мм: 550*800*500 (поз.22).

	2.3.1.
	Стол изготавливается из ЛДСтП, толщ. 36 мм.

	2.3.2.
	Цвет ЛДСтП согласовать с эксплуатирующей организацией (возможно каждый руководитель закажет свой цвет).

	2.3.3.
	Все рабочие торцевые поверхности деталей стола оклеены кромкой ПВХ Т=2 мм.

	2.3.4.
	Должен представлять - две горизонтальные поверхности, соединенные поперечной стенкой из ЛДСтП толщ. 36 мм и стойкой, соединяющей столешницу с нижней частью стола 200*200 мм, с противоположной части.

	2.3.5.
	По типу:
[image: ]

	2.4.
	Стол приставной к столу офисному для руководителя / В*Ш*Г, мм: 754*1200*600 (поз. 17А).

	2.4.1.
	Стол изготавливается из ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованный противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм (все видимые части), остальные – 1 мм. Цвет согласовать с эксплуатирующей организацией. 

	2.4.2.
	Столешница стола изготавливается из ЛДСтП толщиной 36 мм с декоративным радиусом.

	2.4.3.
	Под столешницей должна быть расположена массивная прямоугольная перемычка (царга), выполненная из того же материала. Она утоплена вглубь, расположена по центру стола, создавая удобное пространство для ног.

	2.4.4.
	Правая сторона представляет собой массивную прямоугольную опору, толщиной 36 мм, выполненную в виде широкой панели.

	2.4.5.
	По типу:
[image: ]

	2.5.
	Стол приставной / В*Ш*Г, мм: 754*1300*600 (поз.120).

	2.5.1.
	Стол изготовлен ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованный противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм (все видимые части), остальные – 1 мм.

	2.5.2.
	Столешница стола изготавливается из ЛДСтП толщиной 36 мм с декоративным радиусом в количестве 7 штук для стола офисного для руководителя (возможно каждый руководитель закажет свой цвет).

	2.5.3.
	Столешница стола изготавливается из ЛДСтП толщиной 36 мм в количестве 11 штук для других столов - цвет светлый – 351 «Дуб сонома». Согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.5.4.
	Под столешницей должна быть расположена массивная прямоугольная перемычка (царга), выполненная из того же материала. Она утоплена вглубь, расположена по центру стола, создавая удобное пространство для ног.

	2.5.5.
	Правая сторона представляет собой массивную прямоугольную опору, толщиной 36 мм, выполненную в виде широкой панели.

	2.5.6
	По типу: 
[image: ]

	2.6.
	Стол офисный однотумбовый / В*Ш*Г, мм: 754*1300*600 (поз.1).

	2.6.1.
	Стол изготовлен ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованный противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм (все видимые части), остальные – 1 мм.

	2.6.2.
	ЛДСтП – цвет светлый – 351 «Дуб сонома». Согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.6.3.
	Столешница стола изготавливается из ЛДСтП толщиной 36 мм.

	2.6.4.
	Столешница прямых форм с закругленными углами со стороны рабочего места.

	2.6.5.
	В комплект стола входит встроенная под стол тумба (450*600*732). 

	2.6.6.
	Тумба содержит открытую нишу вверху и три выдвижных ящика на шариковых направляющих.

	2.6.7.
	В столе предусмотрено отверстие для кабельного впуска.

	2.6.8.
	Боковые и задняя стенки зашиты ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованы противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм.

	2.6.9.
	Ручки релинговые 96/146 сталь мат. хром.

	2.6.10.
	По типу:
[image: ]

	2.7.
	Стол офисный однотумбовый с тремя шуфлядками, подставка под системный блок / В*Ш*Г, мм: 754*1300*600 (поз.1Б).

	2.7.1.
	Стол изготовлен ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованный противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм (все видимые части), остальные – 1 мм.

	2.7.2.
	ЛДСтП – цвет светлый – 351 «Дуб сонома». Согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.7.3.
	Столешница стола изготавливается из ЛДСтП толщиной 36 мм.

	2.7.4.
	Столешница прямых форм с закругленными углами со стороны рабочего места.

	2.7.5.
	Боковые и задняя стенки зашиты ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованы противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм.

	2.7.6.
	В столе предусмотрено отверстие для кабельного впуска.

	2.7.7.
	Наличие подкатной тумбы, изготовленной из ЛДСтП, с 3-мя выдвижными ящиками на шариковых направляющих, наличие 4-ех колес диаметром 50 мм, два из которых должны быть с тормозом.

	2.7.8.
	Наличие подкаткой подставки под процессор.

	2.7.9.
	Ручки на тумбе - релинговые 96/146 сталь мат. хром.

	2.8.
	Стол офисный угловой / В*Ш*Г, мм: 754*1400/600*1400/600 (поз.118).

	2.18.1.
	Стол изготовлен ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованный противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм (все видимые части), остальные – 1 мм.

	2.8.2.
	ЛДСтП – цвет светлый – 351 «Дуб сонома». Согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.8.3.
	Столешница стола изготавливается из ЛДСтП толщиной 36 мм.

	2.8.4.
	Боковые и задняя стенки зашиты ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованы противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм.

	2.8.5.
	В столе предусмотрено отверстие для кабельного впуска.

	2.8.6.
	Наличие подкатной тумбы, изготовленной из ЛДСтП, с 3-мя выдвижными ящиками на шариковых направляющих, наличие 4-ех колес диаметром 50 мм, два из которых должны быть с тормозом.

	2.8.7.
	Наличие подкаткой подставки под процессор.

	2.8.8.
	Ручки на тумбе - релинговые 96/146 сталь мат. хром.

	2.9.
	Стол офисный угловой с поткатной тумбой и подставкой под системный блок / В*Ш*Г, мм: 754*1700/600*1500/600 (поз.119).

	2.9.1.
	Стол изготовлен ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованный противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм (все видимые части), остальные – 1 мм.

	2.9.2.
	ЛДСтП – цвет светлый – 351 «Дуб сонома». Согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.9.3.
	Столешница стола изготавливается из ЛДСтП толщиной 36 мм.

	2.9.4.
	В столе предусмотрено отверстие для кабельного впуска.

	2.9.5.
	Боковые и задняя стенки зашиты ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованы противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм.

	2.9.6.
	Наличие подкатной тумбы, изготовленной из ЛДСтП, с 3-мя выдвижными ящиками на шариковых направляющих, наличие 4-ех колес диаметром 50 мм, два из которых должны быть с тормозом.

	2.9.7.
	Наличие подкаткой подставки под процессор.

	2.9.8.
	Ручки на тумбе - релинговые 96/146 сталь мат. хром.

	2.10.
	Стол офисный / В*Ш*Г, мм: 754*1200*600 (поз.1А).

	2.10.1.
	Стол изготовлен ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованный противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм (все видимые части), остальные – 1 мм.

	2.10.2.
	ЛДСтП – цвет светлый – 351 «Дуб сонома». Согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.10.3.
	Столешница стола изготавливается из ЛДСтП толщиной 36 мм.

	2.10.4.
	Столешница прямых форм с закругленными углами со стороны рабочего места.

	2.10.5.
	Боковые и задняя стенки зашиты ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованы противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм.

	2.11.
	Стол офисный для руководителя / В*Ш*Г, мм: 754*1800*800 в комплекте с тумбой подставкой / В*Ш*Г, мм: 650*1700*460 (поз.17).

	2.11.1.
	Стол изготовлен ЛДСтП, толщиной 18 мм, окантованный противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм (все видимые части), остальные – 1 мм.толщ. и 36 мм (боковые стороны).

	2.11.2.
	Цвет ЛДСтП – согласовать с эксплуатирующей организацией (возможно каждый руководитель службы закажет свой цвет).

	2.11.3.
	Столешница стола изготавливается из ЛДСтП толщиной 36 мм с декоративным радиусом.

	2.11.4.
	В столе предусмотреть отверстие для кабельного впуска.

	2.11.5.
	Туба-подставка из того же материала, что и стол. Должна состоять из 3 отделений: два отделения из шуфлядок на шариковых направляющих (6 штук) и третье отделение – ниша. Ручки согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.11.6.
	По типу:
[image: C:\Users\Rogachevskaya\Desktop\НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОСНАЩЕНИЕ\Заявки на закупку СТРОЙКА ПОЛИКЛИНИКА САМИ не медицинское\стол главного врача\изображение_viber_2026-09-02_08-20-13-700.jpg] [image: C:\Users\Rogachevskaya\Desktop\НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОСНАЩЕНИЕ\Заявки на закупку СТРОЙКА ПОЛИКЛИНИКА САМИ не медицинское\стол главного врача\изображение_viber_2026-09-02_08-20-12-576.jpg]



Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1.	Гарантия – не менее 12 месяцев.
3.2.	К рассмотрению принимаются предложения претендентов, предлагающих к поставке монтируемую мебель в полной комплектности, согласно спецификации поставки. Частичная поставка не допускается. В противном случае предложение претендента будет отклонено.
3.3. Мебель поставляется на склад в упаковке, гарантирующей ее сохранность и принадлежностей. 
3.4. В стоимость - предусмотреть монтаж. 
3.5.	Специалисты поставщика должны выполнить монтаж, включая следующие работы:
3.5.1.	после выбора победителя - выезд специалиста поставщика к месту установки монтируемой мебели;
3.5.2. провести окончательные замеры монтируемой мебели;
3.5.3. согласовать с заказчиком эскизы, нюансы по характеристикам монтируемой мебели; 
3.5.4.	сборка и монтаж.

Разработчики технических характеристик:

Члены комиссии:
Медицинская сестра (старшая) ОКДОТП                                    И.А.Ананич

Медицинская сестра (старшая) ООМР                                          Е.А.Васюк                                                

Согласовано:
Главная медицинская сестра                                                        Е.А.Рогачевская
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