Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) электродов для ЭКГ

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Электроды для ЭКГ
	штука
	45 600


[bookmark: _Hlk82592303]2. Показатели (характеристики):
2.1. Гипоаллергенная нетканая основа в сочетании с токопроводящим адгезивным гелем;
2.2. Тип геля - твердый;
2.3. Размеры электрода - диаметр от 2,3 см до З см (или эквивалентный размер в случае предложения электродов другой геометрической формы);
2.4. Наличие Ag/AgCl для обеспечения электропроводимости;
2.5. Наличие рентгенопрозрачной кнопки;
2.6. Не содержит латекс;
2.7. Изделие однократного применения.

Приложение 2
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) электродов для ЭКГ
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Электроды для ЭКГ
	штука
	89 501


2. Показатели (характеристики):
2.1. Гипоаллергенная тканевая основа в сочетании с токопроводящим адгезивным гелем;
2.2. Тип геля - твердый;
2.3. Размеры электрода - диаметр от 2,3 см до Зсм (или эквивалентный размер в случае предложения электродов другой геометрической формы);
2.4. Наличие Ag/AgCl для обеспечения электропроводимости;
2.5. Не содержит латекс;
2.6. Изделие однократного применения.



	

Приложение 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) электродов для ЭКГ

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Электроды для ЭКГ
	штука
	298 900


2. Показатели (характеристики):
2.1. Гипоаллергенная нетканая основа в сочетании с токопроводящим адгезивным гелем;
2.2. Тип геля - твердый;
2.3. Размеры электрода - диаметр от 4 см до 6см (или эквивалентный размер в случае предложения электродов другой геометрической формы);
2.4. Наличие Ag/AgCl для обеспечения электропроводимости;
2.5. Не содержит латекс;
2.6. Изделие однократного применения;
2.7. Кнопочный.
Приложение 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) электродов для ЭКГ

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Электроды для ЭКГ
	штука
	864 500


2. Показатели (характеристики):
2.1.* Гипоаллергенная тканая основа в сочетании с токопроводящим адгезивным гелем;
2.2. Тип геля - твердый;
2.3. Размеры электрода - диаметр от 4 см до 6см (или эквивалентный размер в случае предложения электродов другой геометрической формы);
2.4. Наличие Ag/AgCl для обеспечения электропроводимости;
2.5. Не содержит латекс;
2.6. Изделие однократного применения;
2.7. Кнопочный
	
* (Звездочкой) отмечены принципиально важные требования, предложение участника, не соответствующее указанным требованиям, подлежит отклонению.

Приложение 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) электродов для холтеровского мониторинга

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Электроды для холтеровского мониторинга
	штука
	576 102


2. Показатели (характеристики):
2.1. Гипоаллергенная нетканая основа в сочетании с токопроводящим адгезивным гелем;
2.2. Тип геля - твердый;
2.3. Размеры электрода - диаметр от 4 см до 6 см (или эквивалентный размер в случае предложения электродов другой геометрической формы);
2.4. Наличие Ag/AgCl для обеспечения электропроводимости;
2.5. Не содержит латекс;
2.6. Возможность применения электрода не менее 24 часов;
2.7. Кнопочный.
Приложение 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) электродов для холтеровского мониторинга

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Электроды для холтеровского мониторинга
	штука
	734 460


2. Показатели (характеристики):
2.1.* Гипоаллергенная тканая основа в сочетании с токопроводящим адгезивным гелем;
2.2.	Тип геля - твердый;
2.3.	Размеры электрода - диаметр от 4 см см до 6см (или эквивалентный размер в случае предложения электродов другой геометрической формы);
2.4.	Наличие Ag/AgCl для обеспечения электропроводимости;
2.5.	Не содержит латекс;
2.6.	Возможность применения электрода не менее 24 часов;
2.7.	Кнопочный.
	* (Звездочкой) отмечены принципиально важные требования, предложение участника, не соответствующее указанным требованиям, подлежит отклонению.

Приложение 7
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) электродов для холтеровского мониторинга

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Электроды для холтеровского мониторинга
	штука
	21 500


2. Показатели (характеристики):
2.1. Гипоаллергенная нетканая основа в сочетании с токопроводящим адгезивным гелем;
2.2. Тип геля - твердый;
2.3. Размеры электрода - диаметр от 4 см до 6см (или эквивалентный размер в случае предложения электродов другой геометрической формы);
2.4. Наличие Ag/AgCl для обеспечения электропроводимости;
2.5. Не содержит латекс;
2.6. Возможность применения электрода не менее 24 часов;
2.7. Кнопочный;
2.8. Рентгенпрозрачный

Приложение 8

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) электродов для холтеровского мониторинга

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Электроды для холтеровского мониторинга
	штука
	132 200


2. Показатели (характеристики):
2.1. Гипоаллергенная нетканая основа в сочетании с токопроводящим адгезивным гелем;
2.2. Тип геля - твердый;
2.3. Размеры электрода - диаметр от 4 до 6см (или эквивалентный размер в случае предложения электродов другой геометрической формы);
2.4. Наличие Ag/AgCl для обеспечения электропроводимости;
2.5. Не содержит латекс;
2.6. Возможность применения электрода не менее 24 часов;
2.7. Электрод должен быть кнопочным;
2.8.* Электрод должен иметь абразивный элемент для обработки кожи перед наложением электрода.
* (Звездочкой) отмечены принципиально важные требования, предложение участника, не соответствующее указанным требованиям, подлежит отклонению.
Приложение 9

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) электродов для холтеровского мониторинга

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Электроды для холтеровского мониторинга
	штука
	95 600


2. Показатели (характеристики):
2.1. Гипоаллергенная тканая основа в сочетании с токопроводящим адгезивным гелем;
2.2. Тип геля - твердый;
2.3. Размеры электрода - диаметр от 4 до 6см (или эквивалентный размер в случае предложения электродов другой геометрической формы);
2.4. Наличие Ag/AgCl для обеспечения электропроводимости;
2.5. Не содержит латекс;
2.6. Возможность применения электрода не менее 24 часов;
2.7. Электрод должен быть кнопочным;
2.8. *Электрод должен иметь абразивный элемент для обработки кожи перед наложением электрода.

* (Звездочкой) отмечены принципиально важные требования, предложение участника, не соответствующее указанным требованиям, подлежит отклонению.
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