	МIНIСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

	Вытворча-гандлевае рэспублiканскае 

унiтарнае прадпрыемства
«Белмедтэхнiка»
	Производственно-торговое республиканское 

унитарное предприятие

«Белмедтехника»

	РЭСПУБЛIКАНСКАЕ ДАЧЫННАЕ ГАНДЛЁВАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА 

«МЕДТЭХНIКА» г. ГРОДНА
	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«МЕДТЕХНИКА» г. ГРОДНО

	вул. Даватара, 7-130, 230012, г. Гродна

тэл. 556402, факс 556403

р/р  BY88BLBB30120500039671001001  у  Дырэкцыi
ААТ «Белiнвестбанк» па

 Гродзенскай вобласцi, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by
	ул. Доватора, 7-130, 230012, г. Гродно

тел. 556402, факс 556503
р/с BY88BLBB30120500039671001001 в Дирекции 

ОАО «Белинвестбанк» по 

Гродненской области, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by

	11.11.2026 № 07-02/7497
На №_ ____ _ ад _______
	Руководителю предприятия



Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Вортекс (встряхиватель лабораторный орбитальный)».

*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 12.11.2026.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации закупок
первой квалификационной категории                                            Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники

Лот 1

1. Состав 1 (одного) комплекта:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Вортекс (встряхиватель лабораторный орбитальный)
	шт.
	1

	1.2
	Платформа рабочая универсальная
	шт.
	1

	1.3
	Сменный адаптер для пробирок
	шт.
	1


Кол-во по лоту – 3 комплекта.

2. Технические требования:
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Тип перемешивания: орбитальное.
	Наличие

	2.2
	Диаметр орбиты (амплитуда движения): не менее 4 мм.
	Наличие

	2.3
	Диапазон регулировки скорости вращения: от 0 до не менее 3000 об/мин.
	Наличие

	2.4
	Регулировка скорости: плавная.
	Наличие

	2.5
	Режимы работы: непрерывный режим работы; импульсный режим работы.
	Наличие

	2.6
	Сменный адаптер для пробирок: единая платформа с тремя типами посадочных отверстий разного диаметра для одновременной или раздельной установки микропробирок. Вместимость:

наличие ячеек для пробирок вместимостью 1,5 - 2,0 мл — не менее 30 шт;

наличие ячеек для пробирок вместимостью 0,5 мл — не менее 50 шт;

• наличие ячеек для пробирок вместимостью 0,2 мл — не менее 40 шт. 
	Наличие

	2.7
	Встряхиватель лабораторный орбитальный должен быть внесен в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;

3.2.  Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
