Приложение №6
к договору строительного подряда 
№ _______ от ______2026г.

Об ответственности Субподрядчика за нарушение требований охраны труда, 
производственной санитарии, пожарной и электробезопасности

1. Общее положение
В случае нарушения Субподрядчиком обязанностей по соблюдению требований охраны труда, пожарной и электробезопасности Субподрядная организация выплачивает Генподрядной организации штраф в следующих размерах:
1.1   перед началом работ в условиях производственного риска не выделены опасные для людей зоны, в которых постоянно действует или могут действовать опасные факторы – штраф 2 базовые величины;
1.2 проходы к рабочим местам, расположенные на перекрытиях, на высоте более 1,3м, на расстоянии менее 2м от границы перепада по высоте не ограждены защитными, страховочными или сигнальными ограждениями, а также входы в строящиеся здания (сооружения) не оборудованы сверху защитным козырьком – штраф 3 базовые величины;
1.3  выполнение работ без защитных касок, испытанного (поверенного) предохранительного снаряжения (поясов, страховочных привязей и канатов (веревок), и других СИЗ – штраф 2 базовые величины;
1.4  отсутствие документов по охраны труда (проект производства работ, технологические карты, совместные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, журнал инструктажей по ОТ, инструкции по ОТ по профессиям и видам работ и других документов согласно требований нормативных и локальных правовых актов) и/или непредставление указанных документов на проверку – штраф 2 базовых величин;
1.5  при производстве работ повышенной опасности отсутствует наряд-допуск (акт-допуск) – штраф 2 базовые величины;
1.6  в местах прохода людей через траншеи, ямы или спуски не установлены переходные мостики, трапы с ограждающими перилами – штраф 2 базовые величины;
1.7  колодцы, шурфы и другие выемки не закрыты крышками, щитами (не ограждены) – штраф 3 базовые величины;
1.8  проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования, устройства лифтов, лестничных клеток и т.п., к которым возможен доступ людей, не закрыты сплошном настилом (не ограждены) – штраф 3 базовые величины;
1.9  нарушение требований безопасности при проведении транспортных, погрузочно-разгрузочных работ, складировании материалов и конструкций – штраф 2 базовые величины;
1.10 нарушение требований безопасности при производстве огневых работ (отсутствие мест хранения газовых и кислородных баллонов и нахождение неиспользуемых в производстве работ баллонов вне мест их хранения и т.д.) – штраф 2 базовые величины; 
1.11 нарушение требований пожарной безопасности (отсутствие огнетушителей в бытовых помещениях, в местах проведения огневых работ по наряд-допуску, отсутствие пожарных укомплектованных щитов, курение в неустановленных местах и т.д.) - штраф 2 базовых величины;
1.12 нарушение правил установки и эксплуатации электроустановок (отсутствие запирающих устройств на распределительных щитах, отсутствие заземления, некалиброванные вставки) – штраф 2 базовые величины;
1.13 нарушения правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов, (пуск в работу крана, нарушение сроков осмотра съемных грузозахватных приспособлений
 и тары, и проведения годового технического освидетельствования, технического освидетельствования и т.д.) – штраф 3 базовые величины;
1.14 нарушение требований безопасности при эксплуатации средств механизации, лесов, лестниц и средств подмащивания (отсутствие акта приемки лесов в эксплуатацию при высоте более 4м, нарушение сроков осмотра и т.д.) – штраф 3 базовые величины;
1.15 нарушение требований безопасности при работе с ручным электроинструментом (отсутствие средств защиты, неисправный электроинструмент) – штраф 2 базовые величины;
1.16 нарушение санитарно-гигиенических норм и правил (санитарное состояние бытовых помещений и территории строительной площадки, несвоевременный вывоз бытового и строительного мусора с территории строительной площадки) – штраф 2 базовые величины;
1.17 выполнение работ без удостоверения на право производства работ (ответственный за безопасное производство работ кранами, стропальщики, крановщики, электрогазосварщики) – штраф 2 базовые величины;
1.18 проезды, проходы к рабочим местам и рабочие места не расчищены, завалены мусором, стройматериалами – штраф 2 базовые величины;
1.19 нарушение правил производства земляных работ (производство земляных работ без согласования с Генподрядчиком) – штраф 2 базовые величины;
1.20 нарушение требований правил охраны труда в соответствии с законодательством Республики Беларусь не отраженных выше – штраф 1 базовая величина.

2.Порядок установления нарушений и применения штрафных санкций.
2.1 Ответственным за фиксацию нарушений на строительной площадке назначается представитель Генподрядной организации (главный инженер, специалист по ОТ, главный энергетик, главный механик и др.)
2.2 Представитель Генподрядной организации в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ Субподрядной организации, установив нарушение требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, выписывает предписание с фотоматериалами и выдает руководителю Субподрядной организации для устранения нарушения в указанной в предписании срок.
2.3 При невыполнении предписания в указанные сроки представитель Генподрядной организации в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ Субподрядной организации, оформляется акт штрафных санкций с фотоматериалами, который является основанием для взыскания штрафа. В случае если Субподрядная организация, либо его представитель отказываются от подписания протокола и/или акта штрафных санкций, то подтверждением его является наличие подписей трех любых других участников строительства объекта.
2.4 Сумма штрафных санкций оформляется расчетом и удерживается в справке о стоимости выполнения работ в строке «исключается при расчетах за выполненные работы».
Все виды штрафов НДС не облагаются.
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