Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, 
технических,  качественных  и эксплуатационных показателей (характеристик)
 предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
	№

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	 «малый паровой стерилизатор для стоматологических инструментов
	шт
	3


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Метод стерилизации: Насыщенный пар под давлением.

2.1.2.
Температура стерилизации: 121 °C и 134 °C (с возможностью выбора).
2.1.3. Класс стерилизатора: Тип S (в соответствии с EN 13060, стерилизация изделий, указанных изготовителем, включая неупакованные твердые изделия и полые объекты, такие как наконечники). 

2.1.4.
Объем камеры: не менее 2,2 литра 

2.1.5. Максимальная загрузка:

2.1.6.
Кронштейн для наконечников: до 8 наконечников.

2.1.7. Электрические параметры: АС 220 В, 60 Гц, 1,8 кВА. 

2.1.8. Конструктивные особенности и безопасность:
-
Материал камеры: Коррозионностойкая сталь.

2.1.9. Системы защиты:

-
Предохранительный клапан от избыточного давления (>3,0 бар).

2.1.10.
Индикация: ЖК-дисплей с отображением этапов цикла, температуры, давления, кодов ошибок.
2.1.11. Наличие руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке.


2.2. Назначение и область применения

2.2.1. Стерилизация неупакованных твердых изделий и медицинских инструментов, специально указанных изготовителем.

2.2.2. Обработка стоматологических наконечников с прохождением полного цикла: внутренняя очистка → смазка маслом → внешняя очистка → стерилизация → сушка.

2.2.3. Стерилизация упакованных и неупакованных металлических инструментов.
