Приложение №1
к заявке на закупку 

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

в рамках реализации объекта строительства:
«Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу:
пр.Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

ЛОТ 1
Компьютер персональный стационарный моноблочный офисный, диагональ экрана 23-27", встроенные динамики, Web - камера, оптический привод, клавиатура, мышь, ИБП, Cетевой фильтр – 27 шт.
1. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	Наименование
	Технические требования, предъявляемые к товарам

	Центральный процессор
	Количество физических ядер: не менее 10.
Количество потоков: не менее 16.
Базовая тактовая частота: не ниже 2.4 ГГц.
Максимальная тактовая частота (в режиме Turbo): не ниже 4.8 ГГц.
Объем кэш-памяти последнего уровня (L3): не менее 20 МБ.
Архитектура: Intel Core i5 (14-го поколения или выше) или эквивалент.

	Система охлаждения
	Комплектная, рассчитанная на тепловыделение (TDP) процессора не менее 55W, с автоматической регулировкой скорости вращения вентилятора (PWM-контроль).

	Материнская плата
	На базе чипа Intel или аналог. 
Количество слотов оперативной памяти DDR4 не менее 2.
Наличие разъема M2.
Максимальная частота оперативной памяти не менее 3200 МГц.
Наличие встроенного сетевого адаптера (LAN): скорость передачи не менее (2.5 Гбит/с).
Наличие встроенного звукового контроллера.

	Оперативная память (ОЗУ)
	Общий объем: не менее 16 ГБ.
Количество модулей: 1 модуль (а также 1 свободный слот для возможности модернизации моноблока).
Тип памяти: DDR4 или эквивалент.
Тактовая частота: не менее 3200 МГц.

	Накопитель данных (SSD)
	Форм-фактор: M.2 
Интерфейс передачи данных: PCIe NVMe 4.0
Объем накопителя: не менее 512 ГБ.
Скорость последовательного чтения: не менее 2000 МБ/с.

	Видеокарта
	Тип видеоадаптера: интегрированный (встроенный в процессор).

	Дисплей (Экран)
	Диагональ матрицы: не менее 23.8 дюймов.
Разрешение: не менее 1920x1080 пикселей (Full HD).
Тип матрицы: IPS или эквивалент.
Соотношение сторон: 16:9.
Покрытие экрана: матовое, антибликовое.

	Интерфейсы и порты
	Наличие видеовыходов для подключения внешнего монитора: не менее 2 цифровых портов HDMI и DisplayPort (свободный, не задействованный под экран моноблока).
Общее количество портов USB: не менее 7 штук (из них не менее 4 портов стандарта USB 3.2).
Наличие комбинированного аудиоразъема или раздельных разъемов (3.5 mm Jack) для подключения наушников и микрофона.
Наличие сканера отпечатка пальца.

	Мультимедиа
	Веб-камера: встроенная, разрешение не менее 5.0 Мп.
Микрофон: встроенный.
Акустическая система: встроенные стереодинамики суммарной мощностью не менее 8 Вт.

	Корпус и подставка
	Конструкция корпуса должна обеспечивать возможность регулировки угла наклона экрана.
Блок питания: внешний (в комплекте), мощностью, достаточной для обеспечения стабильной работы всех компонентов при максимальной нагрузке. 

	Оптический привод
	Тип: DVD±RW (с возможностью чтения и записи CD/DVD дисков).
Исполнение: Встроенный или внешний (с подключением по USB), поставляется в едином комплекте с моноблоком.

	Программное обеспечение
	Предустановленная лицензионная операционная система: версии Windows 11 Pro 64-bit.

	[bookmark: _Hlk244684373]Устройства ввода
	Клавиатура: проводная, полноразмерная офисная; защита от пролитой жидкости; интерфейс подключения – USB, длина кабеля не менее 1,5 м.
Мышь: проводная, полноразмерная; симметричная форма; интерфейс подключения – USB; сенсор оптический; разрешение сенсора не менее 1000 dpi; не менее 3 кнопок; наличие колеса прокрутки с нажатием; длина кабеля не менее 1,5 м.

	Источник бесперебойного питания (ИБП)
	Тип: Линейно-интерактивный (Line-Interactive).
Выходная мощность: не менее 650 ВА (VA).
Тип выходных разъемов: не менее 2 розеток типа Schuko (евророзетка с заземлением) с батарейной поддержкой.

	Сетевой фильтр
	Количество розеток: не менее 5 штук.
Длина кабеля: не менее 5 метров.
Максимальная суммарная мощность нагрузки: не менее 2500 Вт.
Наличие защиты от короткого замыкания и перегрузок.

	Гарантия и условия
	Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (включая ремонт или восстановление).
Срок гарантии на моноблок: не менее 12 месяцев.
Срок гарантии на периферию, ИБП и сетевой фильтр: не менее 12 месяцев.



Разработчики технических характеристик:

Начальник отдела АСУ 						        И.К. Козелько




















Приложение №2
к заявке на закупку 

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

в рамках реализации объекта строительства:
«Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу:
пр.Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

ЛОТ 2
Компьютер персональный стационарный моноблочный офисный, диагональ экрана 23-27", клавиатура, мышь, ИБП, Сетевой фильтр – 23 шт.
1. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	Наименование
	Технические требования, предъявляемые к товарам

	Центральный процессор
	Количество физических ядер: не менее 10.
Количество потоков: не менее 16.
Базовая тактовая частота: не ниже 2.4 ГГц.
Максимальная тактовая частота (в режиме Turbo): не ниже 4.8 ГГц.
Объем кэш-памяти последнего уровня (L3): не менее 20 МБ.
Архитектура: Intel Core i5 (14-го поколения или выше) или эквивалент.

	Система охлаждения
	Комплектная, рассчитанная на тепловыделение (TDP) процессора не менее 55W, с автоматической регулировкой скорости вращения вентилятора (PWM-контроль).

	Материнская плата
	На базе чипа Intel или аналог. 
Количество слотов оперативной памяти DDR4 не менее 2.
Наличие разъема M2.
Максимальная частота оперативной памяти не менее 3200 МГц.
Наличие встроенного сетевого адаптера (LAN): скорость передачи не менее (2.5 Гбит/с).
Наличие встроенного звукового контроллера.

	Оперативная память (ОЗУ)
	Общий объем: не менее 16 ГБ.
Количество модулей: 1 модуль (а также 1 свободный слот для возможности модернизации моноблока).
Тип памяти: DDR4 или эквивалент.
Тактовая частота: не менее 3200 МГц.

	Накопитель данных (SSD)
	Форм-фактор: M.2 
Интерфейс передачи данных: PCIe NVMe 4.0
Объем накопителя: не менее 512 ГБ.
Скорость последовательного чтения: не менее 2000 МБ/с.

	Видеокарта
	Тип видеоадаптера: интегрированный (встроенный в процессор).

	Дисплей (Экран)
	Диагональ матрицы: не менее 23.8 дюймов.
Разрешение: не менее 1920x1080 пикселей (Full HD).
Тип матрицы: IPS или эквивалент.
Соотношение сторон: 16:9.
Покрытие экрана: матовое, антибликовое.

	Интерфейсы и порты
	Наличие видеовыходов для подключения внешнего монитора: не менее 2 цифровых портов HDMI и DisplayPort (свободный, не задействованный под экран моноблока).
Общее количество портов USB: не менее 7 штук (из них не менее 4 портов стандарта USB 3.2).
Наличие комбинированного аудиоразъема или раздельных разъемов (3.5 mm Jack) для подключения наушников и микрофона.
Наличие сканера отпечатка пальца.

	Звук и мультимедиа
	Веб-камера: встроенная, разрешение не менее 5.0 Мп.
Микрофон: встроенный.
Акустическая система: встроенные стереодинамики суммарной мощностью не менее 8 Вт.

	Корпус и подставка
	Конструкция корпуса должна обеспечивать возможность регулировки угла наклона экрана.
Блок питания: внешний (в комплекте), мощностью, достаточной для обеспечения стабильной работы всех компонентов при максимальной нагрузке.

	Программное обеспечение
	Предустановленная лицензионная операционная система: версии Windows 11 Pro 64-bit.

	Устройства ввода
	Клавиатура: проводная, полноразмерная офисная; защита от пролитой жидкости; интерфейс подключения – USB, длина кабеля не менее 1,5 м.
Мышь: проводная, полноразмерная; симметричная форма; интерфейс подключения – USB; сенсор оптический; разрешение сенсора не менее 1000 dpi; не менее 3 кнопок; наличие колеса прокрутки с нажатием; длина кабеля не менее 1,5 м.

	Источник бесперебойного питания (ИБП)
	Тип: Линейно-интерактивный (Line-Interactive).
Выходная мощность: не менее 650 ВА (VA).
Тип выходных разъемов: не менее 2 розеток типа Schuko (евророзетка с заземлением) с батарейной поддержкой.

	Сетевой фильтр
	Количество розеток: не менее 5 штук.
Длина кабеля: не менее 5 метров.
Максимальная суммарная мощность нагрузки: не менее 2500 Вт.
Наличие защиты от короткого замыкания и перегрузок.

	Гарантийные обязательства
	Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (включая ремонт или восстановление).
Срок гарантии на моноблок: не менее 12 месяцев.
Срок гарантии на периферию (мышь, клавиатура), ИБП и сетевой фильтр: не менее 12 месяцев.



Разработчики технических характеристик:

Начальник отдела АСУ 						        И.К. Козелько
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