	
	Наименование МЦ
	ЕИ
	Кол-во
	Марка МЦ
	Примечание
	Стандарт

	1
	Центробежно литая труба внутр. Ø58×6,0 MSW, L=13305 мм, материал 25Cr35NiNb-MA
	шт
	6
	074165C004-DW-0122 -001-03 
	поз. 1
	A608 BASE

	2
	Центробежно литая труба внутр. Ø64×7,0 MSW, L=1900 мм, материал 25Cr35NiNb-MA
	шт
	8
	074165C004-DW-0122 -001-03 
	поз. 2
	A608 BASE

	3
	Центробежно литая труба внутр. Ø64×6,0 MSW, L=2930 мм, материал 25Cr35NiNb-MA
	шт
	32
	074165C004-DW-0122 -001-03 
	поз. 3
	A608 BASE

	4
	Статично литой переходник внутр. Ø64×7,0 MSW, L=284 мм, материал 25Cr35NiNb-MA
	шт
	16
	074165C004-DW-0122 -001-03 
	поз. 4
	A351 BASE

	5
	Центробежно литая труба внутр. Ø92×9,0 MSW L=1100 мм, материал 25Cr35NiNb-MA
	шт
	2
	074165C004-DW-0122 -001-03 
	поз. 5А
	A608 BASE

	6
	Тянутое колено, центробежно литая труба, внутр. Ø58×11,0 MSW, 2×R=250, L≈1596 мм, материал 25Cr35NiNb-MA
	шт
	1
	074165C004-DW-0122 -001-03 
	поз.7
	A608 BASE

	7
	Тянутое колено, центробежно литая труба, внутр. Ø58×11,0 MSW, 2×R=250, L≈1615 мм, материал 25Cr35NiNb-MA
	шт
	1
	074165C004-DW-0122 -001-03 
	поз.8
	A608 BASE

	8
	Тянутое колено, центробежно литая труба, внутр. Ø58×11,0 MSW, 2×R=250, L≈1653 мм, материал 25Cr35NiNb-MA
	шт
	1
	074165C004-DW-0122 -001-03 
	поз.9
	A608 BASE

	9
	Тянутое колено, центробежно литая труба, внутр. Ø58×11,0 MSW, 2×R=250, L≈2215 мм, материал 25Cr35NiNb-MA
	шт
	1
	074165C004-DW-0122 -001-03 
	поз.10
	A608 BASE

	10
	Тянутое колено, центробежно литая труба, внутр. Ø58×11,0 MSW, 2×R=250, L≈2235 мм, материал 25Cr35NiNb-MA
	шт
	1
	074165C004-DW-0122 -001-03 
	поз.11
	A608 BASE

	11
	Тянутое колено, центробежно литая труба, внутр. Ø58×11,0 MSW, 2×R=250, L≈2256 мм, материал 25Cr35NiNb-MA
	шт
	1
	074165C004-DW-0122 -001-03 
	поз.12
	A608 BASE

	12
	Y-образная деталь, внутр. Ø64× внутр. Ø92, материал 25Cr35NiNb-MA
	шт
	2
	074165C004-DW-0122 -001-03 
	поз. 14
	A351 BASE



