ГродМТ 706/26-ЗОИ(П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Кровать функциональная медицинская
1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Кровать функциональная медицинская
	шт.
	40


2. Технические требования:
2.1. Габаритные размеры кровати (длина х ширина) не менее: 2000 х 870 мм.

2.2. Количество секций: 3 – 4.

2.3. Регулировка угла наклона спинной секции: 0 до 80° (±10°).

2.4. Регулировка угла наклона ножной секции: 0 до 40° (±10°).

2.5. Максимальная нагрузка не менее: 170 кг.

2.6. Каркас: стальная профильная труба.

2.7. Привод: механический (червячный механизм).

2.8. Колеса: с тормозной системой минимум на 2 колеса.

2.9. Матрас выполнен из пенополиуретана в чехле из материала, устойчивого к многократным обработкам дезинфицирующими средствами.

2.10. Наличие съемных складывающихся боковых ограждений.

2.11. Наличие стойка для подтягивания.

