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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	Текущий ремонт   ливневой канализации в общежитии №3 БГПУ по адресу г. Минск ул. Артиллеристов, 16 

	Заказчик
	Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	


	Смета составлена в ценах на
	1 НОЯБРЯ 2026 г.
	Цены
	с НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.

Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 

оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 

зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

	 1.
	Е65-2-2

(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1590.03
	20.56
	13.12
	
	
	1 610.59

	
	
	
	0.58
	922.22


	11.92

К1=1.2
	7.61


	
	
	934.14 

	2.
	Е16-36-3

(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов ливневой канализации из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 110 мм  Стесненность  К=1,2

Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2257.3
	16.57
	1.22
	2 100.91
	127.49
	4 502.27

	
	
	
	0.58
	1309.23


	9.61

К1=1.2
	0.71


	1218.53 


	73.94


	2611.31 

	3.
	3/13-30/10

 
	Дюбель-крюк пластмассовый L=100 мм  

	шт.
	
	
	
	0.29
	0.02
	0.31

	
	
	
	104
	
	
	
	30.16 


	2.08


	32.24 

	4.
	Е69-12-2

(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 250 мм  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	4145.22
	192.23
	
	
	
	4 337.45

	
	
	
	0.12
	497.43


	23.07

К1=1.2
	
	
	
	520.50 

	5.
	Е46-33-1

(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	929.22
	9.59
	6.12
	370.15
	26.91
	1 335.87

	
	
	
	0.2
	185.84


	1.92


	1.22


	74.03 


	5.38


	267.17 

	6.
	Е16-28-2

(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	204.46
	0.27
	0.17
	234.81
	12.70
	452.24

	
	
	
	4
	817.84


	1.08

К1=1.2
	0.68


	939.24 


	50.80


	1808.96 

	7.
	Е10-267-1

(83.83 / 51.0893) 
	демонтаж  зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту  Стесненность  К=1,2 Демонтаж  К=0,3

Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	911.62
	10.21
	
	
	
	921.83

	
	
	
	0.13
	118.51


	1.33

К1=1.2 К2=0.3
	
	
	
	119.84 

	8.
	Е10-267-1

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	3038.75
	34.03
	
	695.67
	54.76
	3 823.21

	
	
	
	0.13
	395.04


	4.42

К1=1.2
	
	90.44 


	7.12


	497.02 

	9.
	1/10-230-55-20/50

 
	Профиль для гипсокартона перегородочный СW (ПС) 50х50, 0,5 мм  

	м
	
	
	
	3.17
	0.25
	3.42

	
	
	
	13
	
	
	
	41.21 


	3.25


	44.46 

	10.
	1/10-235-20/653

 
	Лента уплотнительная  

	м
	
	
	
	0.70
	0.06
	0.76

	
	
	
	13
	
	
	
	9.10 


	0.78


	9.88 

	11.
	1/10-240-30-50/10

 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	4.03
	0.32
	4.35

	
	
	
	0.2
	
	
	
	0.81 


	0.06


	0.87 

	12.
	1/10-240-55-20/20

 
	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5х25 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	10.69
	0.85
	11.54

	
	
	
	0.03
	
	
	
	0.32 


	0.03


	0.35 

	13.
	1/10-240-55-20/201

 
	Саморез универсальный оцинкованный 3,5х12 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	7.32
	0.58
	7.90

	
	
	
	0.01
	
	
	
	0.07 


	0.01


	0.08 

	14.
	Е15-302-1

(83.83 / 51.0893) 
	Отделка стен внутри помещений защитно-декоративным составом  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ
	345.39
	16.74
	
	29.81
	2.39
	394.33

	
	
	
	0.13
	44.90


	2.18

К1=1.2
	
	3.88 


	0.31


	51.27 

	15.
	1/10-230-5/78

 
	Состав декоративно-защитный для древисины, на основе алкидной смолы, глубокого проникновения, цветной  

	кг
	
	
	
	23.72
	1.88
	25.60

	
	
	
	19.5
	
	
	
	462.54 


	36.66


	499.20 

	16.
	Е16-66-1

(68.61 / 48.5917) 
	Промывка системы   Стесненность  К=1,2

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	105
	
	
	1.51
	
	106.51

	
	
	
	0.58
	60.90


	К1=1.2
	
	0.88 


	
	61.78 

	17.
	Е8-36-1

(83.83 / 51.0893) 
	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ
	1469.97
	6.03
	3.85
	241.54
	16.02
	1 733.56

	
	
	
	0.82
	1205.38


	4.94

К1=1.2
	3.16


	198.06 


	13.14


	1421.52 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	5557
	60
	13
	3069
	194
	8881

	ОХР и ОПР:
	4195

	Плановая прибыль:
	2768

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	15844

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	5557
	60
	13
	3069
	194
	8881

	ОХР и ОПР:
	4195

	Плановая прибыль:
	2768

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	15844

	ВСЕГО прямые затраты:
	5557
	60
	13
	3069
	194
	8881

	ОХР и ОПР:
	4195

	Плановая прибыль:
	2768

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	15844


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала

с НДС
	Стоимость материала

с НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  с НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	1/10-160-20/15
	Ветошь

01.11.2026 ОРБ
	кг
	0.29
	2.94
	0.85
	7.94%
	0.07

	2. 
	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное

01.11.2026 ОРБ
	шт.
	0.754
	0.84
	0.63
	7.94%
	0.05

	3. 
	1/10-170-10/215
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм

01.11.2026 ОРБ
	шт.
	0.58
	10.00
	5.80
	7.94%
	0.46

	4. 
	3/13-10-10/50
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм

01.11.2026 ОРБ
	т
	0.013572
	4 680.00
	63.52
	7.25%
	4.61

	5. 
	3/10-10-20-30/90
	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100

01.11.2026 ОРБ
	шт.
	52.2
	4.66
	243.25
	7.25%
	17.75

	6. 
	3/10-10-20-40/30
	Подвеска резьбовая ПР-12

01.11.2026 ОРБ
	м
	7.83
	5.35
	41.89
	7.25%
	3.06

	7. 
	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)

.  .
	кг
	41.76
	7.20
	300.67
	7.25%
	21.72

	8. 
	1/10-280-20/40
	Вода

01.11.2026 ОРБ
	м3
	4.221527
	1.74
	7.35
	%
	

	9. 
	4/1-4-20-20-10-20/30
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200

01.11.2026 ОРБ
	м3
	0.000035
	231.79
	0.01
	7.78%
	

	10. 
	6/40-25-2/2
	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм

01.11.2026 ОРБ
	м
	58
	7.01
	406.58
	4.73%
	19.14

	11. 
	6/40-80-30-1/4
	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм

01.11.2026 ОРБ
	шт.
	1.16
	5.15
	5.97
	4.73%
	0.28

	12. 
	6/40-80-30-1/3
	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм

01.11.2026 ОРБ
	шт.
	8.12
	7.07
	57.41
	4.73%
	2.68

	13. 
	6/40-80-30-4/2
	Заглушка из полипропилена (ПП) для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм

01.11.2026 ОРБ
	шт.
	5.8
	1.13
	6.55
	4.73%
	0.29

	14. 
	6/40-80-30-2/2
	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм

01.11.2026 ОРБ
	шт.
	23.2
	3.07
	71.22
	4.73%
	3.48

	15. 
	6/40-80-30-2/3
	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм

01.11.2026 ОРБ
	шт.
	2.32
	3.32
	7.70
	4.73%
	0.37

	16. 
	3/13-30/10
	Дюбель-крюк пластмассовый L=100 мм

01.11.2026 ОРБ
	шт.
	104
	0.29
	30.16
	7.25%
	2.08

	17. 
	1/10-240-25-41/15
	Гвозди строительные оцинкованные

01.11.2026 ОРБ
	кг
	0.6
	5.22
	3.13
	7.94%
	0.25

	18. 
	1/10-260-210-2/25
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм

01.11.2026 ОРБ
	т
	0.00456
	4 104.02
	18.71
	5.72%
	1.07

	19. 
	1/10-110-50-20/765
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта

01.11.2026 ОРБ
	м3
	0.018
	181.20
	3.26
	7.94%
	0.26

	20. 
	4/1-4-10-20-10/30
	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5

.  .
	м3
	0.208
	235.20
	48.92
	7.78%
	3.81

	21. 
	1/10-10-10/180
	Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью

01.11.2026 ОРБ
	т
	0.00768
	1 381.92
	10.60
	7.94%
	0.84

	22. 
	1/10-235-3/47
	Льняная прядь

01.11.2026 ОРБ
	кг
	2.88
	65.40
	188.36
	7.94%
	14.96

	23. 
	6/10-20-50-40/20
	Заглушки чугунные диаметром 100 мм

01.11.2026 ОРБ
	шт.
	4
	39.30
	157.20
	4.73%
	7.44

	24. 
	6/10-20-50-10/20
	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам диаметром 100 мм

01.11.2026 ОРБ
	шт.
	4
	36.83
	147.32
	4.73%
	6.96

	25. 
	6/10-20-50-30/30
	Тройники косые 45 и 60 градусов диаметром 100х100 мм к чугунным канализационным трубам

01.11.2026 ОРБ
	шт.
	4
	108.94
	435.76
	4.73%
	20.60

	26. 
	1/10-170-10/105
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм

01.11.2026 ОРБ
	шт.
	1.001
	2.77
	2.77
	7.94%
	0.22

	27. 
	1/10-170-10/411
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, средняя серия (по металлу), диаметром 4 мм, длиной 75 мм

01.11.2026 ОРБ
	шт.
	0.1183
	0.58
	0.07
	7.94%
	0.01

	28. 
	1/10-180-20/140
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе (в рулоне)

01.11.2026 ОРБ
	м2
	0.26715
	14.02
	3.75
	7.94%
	0.30

	29. 
	1/10-230-15/395
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)

01.11.2026 ОРБ
	кг
	1.95
	3.23
	6.30
	7.94%
	0.51

	30. 
	1/10-230-55-15/110
	Плиты гипсовые строительные типа Н2 с утоненной (УК) кромкой, длиной 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм

01.11.2026 ОРБ
	м2
	13.65
	5.35
	73.03
	7.94%
	5.73

	31. 
	1/10-230-60-40/15
	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая

01.11.2026 ОРБ
	т
	0.002581
	1 211.42
	3.13
	7.94%
	0.25

	32. 
	1/10-235-20/797
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)

01.11.2026 ОРБ
	м
	10.7406
	0.13
	1.40
	7.94%
	0.11

	33. 
	1/10-230-55-20/50
	Профиль для гипсокартона перегородочный СW (ПС) 50х50, 0,5 мм

01.11.2026 ОРБ
	м
	13
	3.17
	41.21
	7.94%
	3.25

	34. 
	1/10-235-20/653
	Лента уплотнительная

01.11.2026 ОРБ
	м
	13
	0.70
	9.10
	7.94%
	0.78

	35. 
	1/10-240-30-50/10
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм

01.11.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.2
	4.03
	0.81
	7.94%
	0.06

	36. 
	1/10-240-55-20/20
	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5х25 мм

01.11.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.03
	10.69
	0.32
	7.94%
	0.03

	37. 
	1/10-240-55-20/201
	Саморез универсальный оцинкованный 3,5х12 мм

01.11.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.01
	7.32
	0.07
	7.94%
	0.01

	38. 
	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая

01.11.2026 ОРБ
	м2
	0.013
	5.95
	0.08
	7.94%
	0.01

	39. 
	1/10-230-15/200
	Грунтовка "ЛАКРИТ"

01.11.2026 ОРБ
	кг
	1.17
	3.24
	3.79
	7.94%
	0.30

	40. 
	1/10-230-5/78
	Состав декоративно-защитный для древисины, на основе алкидной смолы, глубокого проникновения, цветной

01.11.2026 ОРБ
	кг
	19.5
	23.72
	462.54
	7.94%
	36.66

	41. 
	1/10-110-50-5/245
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта

01.11.2026 ОРБ
	м3
	0.00656
	573.20
	3.76
	7.94%
	0.30

	42. 
	2/20-40-35/30
	Стальные детали лесов

01.11.2026 ОРБ
	т
	0.02378
	4 893.61
	116.37
	5.72%
	6.66

	43. 
	2/50-35-10/20
	Щиты настила деревянные

01.11.2026 ОРБ
	м2
	4.51
	17.28
	77.93
	7.94%
	6.18

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 3069
	
	 194

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 3069
	
	 194


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа

с НДС
	Стоимость механизма

с НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м!3/мин
	МАШ.-Ч
	0.0234
	2.45
	0.06
	
	

	2. 
	М134041
	Шуруповерт
	МАШ.-Ч
	4.563
	1.07
	4.88
	
	

	3. 
	М255048
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	0.644904
	0.93
	0.60
	
	

	4. 
	М331451
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	33.94248
	0.93
	31.57
	
	

	5. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	0.783432
	0.41
	0.32
	
	

	6. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	0.9192
	22.84
	20.98
	14.58
	13.38

	7. 
	М340601
	Пистолет распылитель
	МАШ.-Ч
	1.1544
	1.79
	2.07
	
	

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 60
	
	 13

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 60
	
	 13


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на

1 НОЯБРЯ 2026
	в ценах выполнения работ на

ДЕКАБРЬ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 НОЯБРЯ 2026 – ДЕКАБРЬ 2026  составляет 1.0181

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	343,57
	343,57

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	0,92
	0,92

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	344,49
	344,49

	
	Заработная плата
	1
	5 557,29
	5 657,88

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	60,47
	61,56

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	13,38
	13,62

	
	Mатериалы
	
	3 069,27
	3 124,82

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	3 069,27
	3 124,82

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	193,56
	197,06

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	193,56
	197,06

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	8 880,59
	9 041,32

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	4 195,16
	4 271,09

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	83.83
	2055.08
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	68.61
	2140.08
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	2 768,10
	2 818,20

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	51.0893
	1252.44
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	48.5917
	1515.66
	

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	15 843,85
	16 130,61

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	1 894,03
	1 928,31

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	1 894,03
	1 928,31

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	17 737,88
	18 058,92

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	17 737,88
	18 058,92

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	17 737,88
	18 058,92

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	17 737,88
	18 058,92

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	1,01810025

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	18058,94

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	17 737,88
	18 058,94

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	17 737,88
	18 058,94

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	
	
	

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	17 737,88
	18 058,94

	
	Сметная стоимость прочих средств
	
	
	550,68

	
	.                   средства на содержание заказчика, застройщика технический надзор
	
	
	458,9

	
	в том числе: средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению
	
	
	

	
	.                   другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта
	
	
	

	
	.                   НДС 20% на прочие средства
	
	
	91,78

	
	ВСЕГО К OПЛATE
	
	17 737,88
	18 058,94

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Восемнадцать тысяч пятьдесят восемь руб. 94 коп. 


	Составил 
	
	
	
	
	

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Проверил
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)


1
2

