Приложение №3 

Сравнительная ведомость технических характеристик предметов государственной закупки.

Лот №1 Компьютерная техника в сборе (ПЭВМ в составе: системный блок, клавиатура, мышь, коврик, сетевой фильтр)
[bookmark: _GoBack]Участник должен заполнить колонки «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником», «Соответствие». В колонке «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником» указывается конкретное значение технического или иного показателя. Указание интервального (не более /не менее) значения показателя не допускается. В колонке «Соответствие» участник должен указать одно из значений – «Да» или «Нет». Указание частичного соответствия не допускается

	№ п\п
	Параметр 
	Требования
	Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником
	Соответствие (да/нет)

	1. 
	Материнская плата 
	- сокет LGA1700 или AM4
- слотов памяти – не менее 2-х
- ethernet 1x 1 Гбит/с
- поддержка встроенной графики
- встроенный звук
	
	

	2.
	Процессор 
	Процессор Athlon 3000g или аналог (встроенная графика)
	
	

	3. 
	Кулер для процессора 
	Воздушное  охлаждение,
рассеиваемая  мощность  –  не  менее 
максимальной  расчетной  тепловой 
мощности  процессора  +10%,  контроль 
вращения скорости (PWM)
	
	

	4.
	Видеокарта
	Встроенная графика в процессоре
	
	

	5. 
	Оперативная память 
	1 модуль 8 GB DDR4 с частотой не менее 3200MHz,
	
	

	6. 
	Накопители 
	SSD 1 шт., объем не ниже 512 GB 
	
	

	7.
	Блок питания 
	Не менее 500 W с сертификатом безопасности не ниже 80+ standart
	
	

	8.
	Корпус
	Корпус midi (middle)-tower АТХ
	
	

	9.
	Клавиатура
	- тип клавиатуры - стандартная,
- тип соединения - проводная, 
- интерфейс соединения - USB, 
- кол-во клавиш - 104 клавиши, 
- переключатель – мембранный
- защита к истиранию символов клавиш
	
	

	12.
	Мышь 
	- тип мыши - стандартная,
- тип соединения - проводная, 
- интерфейс соединения - USB, 
- кол-во клавиш - 3 клавиши, 
- разрешение – не менее 1200 dpi
	
	

	13.
	Коврик для мыши
	Ткань + резина
	
	

	14.
	Сетевой фильтр
	- не менее 5-ти розеток,
- максимальная мощность не менее 1500 Вт,
- максимальный входной ток не менее 10 А
- длина кабеля не менее 3м 
	
	

	15.
	Операционная
система

	Поставляемая предустановленная операционная система Windows 10* PRO RUS (возможно ОЕМ) вместе с оборудованием (лицензии), обеспечивающая функционирование в соответствии с указанными
минимальными требованиями, должна быть бессрочной и перейти в полную собственность заказчика. (операционная система должна быть установлена на SSD диск (*либо актуальная аналогичная на момент закупки)
	
	

	16. 
	Состояние
	Товар  должен быть новым, не восстанов-ленным, не использо-ванным в качестве демонстрационных стендов
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Сравнительная ведомость технических характеристик предметов государственной закупки.

ЛОТ №2 Монитор для ПЭВМ
Участник должен заполнить колонки «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником», «Соответствие». В колонке «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником» указывается конкретное значение технического или иного показателя. Указание интервального (не более /не менее) значения показателя не допускается. В колонке «Соответствие» участник должен указать одно из значений – «Да» или «Нет». Указание частичного соответствия не допускается

	№ п\п
	Параметр 
	Требования
	Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником
	Соответствие (да/нет)

	1. 
	Диагональ экрана
	22-24 дюйма 
	
	

	2.
	Разрешение экрана
	- 1920x1080 (FullHD), 

	
	

	3.
	Матрица (тип)
	- тип матрицы - IPS, 
	
	

	4.
	Частота 
	- не менее 60 Hz,
	
	

	5.
	Время отклика
	- не более 7мс

	
	

	6.
	Видео входы
	- HDMI, VGA 
	
	

	7. 
	Состояние
	Товар  должен быть новым, не восстанов-ленным, не использо-ванным в качестве демонстрационных стендов
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ЛОТ №3 Промышленный ручной сканер штрихкодов 

Участник должен заполнить колонки «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником», «Соответствие». В колонке «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником» указывается конкретное значение технического или иного показателя. Указание интервального (не более /не менее) значения показателя не допускается. В колонке «Соответствие» участник должен указать одно из значений – «Да» или «Нет». Указание частичного соответствия не допускается.
	№ п\п
	Параметр
	Требования
	Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником
	Соответ-ствие (да/нет)

	1
	Тип устройства
	Проводной ручной сканер двумерных штрихкодов повышенной прочности (промышленный класс)
	
	

	2
	Сканирующий модуль
	Встроенный фотосканер (2D Imager)
	
	

	3
	Типы считываемых штрихкодов
	Считывание одномерных (1D) и двумерных (2D) кодов, включая DataMatrix системы «Электронный знак», QR-коды, PDF417
	
	

	4
	Качество считывания
	Уверенное распознавание поврежденных, затертых, бледных штрихкодов, а также кодов низкого разрешения или на подмятых бумажных документах полуфабрикатов
	
	

	5
	Интерфейс подключения
	USB с поддержкой режимов эмуляции клавиатуры (USB-HID) и виртуального COM-порта (USB-Virtual COM)
	
	

	6
	Питание устройства
	Напрямую от USB-порта головного устройства
	
	

	7
	Режимы работы
	Ручной (по нажатию на курок) и автоматический/непрерывный (по встроенному датчику движения на подставке)
	
	

	8
	Индикация успешного считывания
	Яркий светодиодный индикатор и звуковой сигнал (зуммер) с регулировкой громкости
	
	

	9
	Класс защиты от пыли и влаги
	Не ниже IP65 (герметичный корпус для полной защиты оптики от хлопковой пыли)
	
	

	10
	Ударопрочность
	Выдерживание многократных падений на бетонную поверхность с высоты не менее 1.8 метров
	
	

	11
	Ресурс кнопки (курка)
	Не менее 10 млн нажатий
	
	

	12
	Длина интерфейсного кабеля
	Кабель USB длиной не менее 2.0 метров
	
	

	13
	Наличие подставки
	Опорная регулируемая подставка для фиксации сканера на столе в режиме hands-free
	
	

	14
	Год выпуска оборудования
	Не ранее 2025/2026 г.
	
	

	15
	Состояние товара
	Новый, не восстановленный, не использованный в качестве демонстрационных стендов
	
	

	16
	Совместимость с ПО
	Гарантированная совместимость на уровне сертифицированных драйверов со стандартными программными модулями 1С
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ЛОТ №4 Монитор информационный 
Участник должен заполнить колонки «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником», «Соответствие». Указание интервального (не более /не менее) значения показателя не допускается. В колонке «Соответствие» участник должен указать одно из значений – «Да» или «Нет». Указание частичного соответствия не допускается.
	№ п\п
	Параметр
	Требования
	Конкретные показатели товара, предлагаемого участником
	Соответ-ствие (да/нет)

	1
	Диагональ экрана
	50-60 дюймов.
	
	

	2
	Разрешение дисплея
	Не ниже Ultra HD / 4K (3840x2160).
	
	

	3
	Яркость экрана
	Не менее 350 кд/м².
	
	

	4
	Соотношение сторон экрана
	16:9
	
	

	5
	Тип матрицы
	IPS
	
	

	6
	Рассчитан на непрерывную эксплуатацию в режиме 24/7
	Да
	
	

	7
	Операционная система
	Нет
	
	

	8
	Наличие встроенных портов
	Не менее 1 x HDMI
	
	

	9
	Возможность настенного монтажа через крепление VESA
	Да
	
	

	10
	Кронштейн металлический 
	Стандарт VESA под вес в сборе
	
	




